Data/hora: 15/06/2024 04:30:21

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 11/11/2011
Data da última atualização: | 11/11/2011
Autoria: | OLIVEIRA NETO, C. A. de; PEREIRA, L. A.; TAURA, T. A.; BRITO, L. T. de L.; MELO, R. F. de.
Afiliação: | CÍCERO ALVES DE OLIVEIRA NETO; LUCIO ALBERTO PEREIRA, CPATSA; TATIANA AYAKO TAURA, CPATSA; LUIZA TEIXEIRA DE LIMA BRITO, CPATSA; ROSELI FREIRE DE MELO, CPATSA.
Título: | Caracterização morfométrica da área de drenagem de cinco açudes a partir de técnicas de sensoriamento remoto.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 6., 2011, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2011.
Páginas: | p. 41-47.
Série: | (Embrapa Semiárido. Documentos, 238).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho apresenta estudos realizados na Bacia Hidrográfica do Rio Pontal, onde foram aplicadas técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto para a geração de dados para a caracterização morfométrica. Através de imagens do satélite SRTM, foi possível extrair informações como curvas de nível, forma do relevo, rede de drenagem e declividade para as análises morfométricas de cinco açudes: Gavião, Comprida, Jatobá de Comprida, Mandi e Poço do Canto. Todos se localizam no rio principal - Pontal - e em sequência, onde realizou-se estudo das suas estruturas de drenagem. A partir dos dados morfométricos, foram gerados dados das microbacias alimentadas por estes açudes como a área de captação, perímetro, densidade de drenagem e forma superficial de cada microbacia. As cinco microbacias apresentaram baixo grau de desenvolvimento do sistema de drenagem. Observou-se que as microbacias variam de área superficial de 18,47 km² a 246,22 km², e com comprimento da área de drenagem de 4,26 km a 32,13 km. A forma das microbacias são irregulares e menos sujeitas a enchentes e, consequentemente, com baixa capacidade de captação de água de chuva, principalmente os dois açudes que localizam-se na parte central da sequência.
Palavras-Chave: | Geoprocessamento; Morfometria; Rio Pontal; SIG.
Thesagro: | Açude; Bacia Hidrográfica; Sensoriamento Remoto.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/46404/1/96-Cicero.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (45937-1) - UMT - AA - DD -  -  -  - DIS