Data/hora: 01/06/2024 12:01:16

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 15/02/2017
Data da última atualização: | 17/02/2017
Autoria: | GUIMARÃES JUNIOR, J. B.; XAVIER, M. M.; SANTOS, T. S.; PROTÁSIO, T. de P.; MENDES, R. F.; MENDES, L. M.
Título: | Inclusão de resíduo da cultura de sorgo em painéis aglomerados de eucalipto.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 36, n. 88, p. 435-442, out./dez. 2016.
DOI: | 10.4336/2016.pfb.36.88.1036
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar as qualidades físico-mecânicas de chapas aglomeradas de eucalipto produzidas com diferentes quantidades de resíduos da cultura de sorgo. Os painéis foram produzidos com 0, 15, 30 e 45% de bagaço do sorgo e 12% do adesivo uréia-formaldeído. O ciclo de prensagem utilizado foi: pressão de 4,0MPa temperatura de 180 ºC por 20 min. A qualidade das chapas foi avaliada por ensaios físico-mecânicos. Pelas avaliações físicas, todas as propriedades atenderam à norma CS 236-66, sendo que a cada 1% de sorgo acrescentado nos painéis, houve um aumento de 1,4 e 1,6% na absorção de água, a 2 e 24 h de imersão, respectivamente. Para inchamento em espessura, após 2 e 24 h de imersão, não houve efeito significativo com o aumento na porcentagem de sorgo, porém apresentaram valor médio de IE24h apenas de 1,13% acima do exigido pela norma CS 236-66, que é 30%. Em relação às propriedades mecânicas, pode-se constatar que o máximo de sorgo inserido nos painéis, para atendimento a norma CS 236-66, foi de 13%.
Palavras-Chave: | Agricultural waste; Lignocelulose.
Thesagro: | Propriedade Mecânica; Resíduo Agrícola.
Thesaurus Nal: | lignocellulose; mechanical properties.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/155746/1/Inclusao-de-residuo-da-cultura.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (55611-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS