Data/hora: 21/06/2024 03:48:34

Biblioteca(s): 	Embrapa Gado de Leite.	
Tipo da produção científica: 	Orientação de Tese de Pós-Graduação	
Data corrente: 	12/06/2017	
Data da última atualização: 	07/12/2017	
Autoria: 	MENDONÇA, H. V. DE.	
Afiliação: 	HENRIQUE VIEIRA DE MENDONÇA.	
Título: 	Tratamento e valorização de efluentes da bovinocultura para processos biológicos	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	2017.	
Páginas: 	126 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Doutorado em Ecologia aplicada ao Manejo e Conservação dos Recursos Naturais) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG. Co-orientador: Marcelo Henrique Otenio, Embrapa Gado de Leite.	
Conteúdo: 	Resumo: Nesta pesquisa reatores e métodos biológicos foram testados para tratamento e valorização de águas residuais da bovinocultura. Um biodigestor plug flow seguido de lagoa de estabilização foram testados em escala real, temperatura ambiente e tempos de retenção hidráulica de 32 e 6 dias, respectivamente. Foram produzidos volumes de biogás entre 278,5 e 2186,1 m3 mes-1, com concentração média de CH4 de 65% que proporcionou geração mensal de energia entre 2.070 e 19,168 KWh, valores suficientes para suprir a demanda energética da fazenda. As remoções médias anuais de DBO5,0, NH4 e NTK foram de 86, 70, 88,5 e 85,5%, respectivamente. O efluente após lagoa foi utilizado como biofertilizante para cultivo de cana-e-açúcar (Saccharum officinarum). Foi verificado que a uréia pode ser substituída pelo biofertilizante como fonte de nitrogênio. Quando aplicado o biofertilizante foram atingidas produtividades acima de 147,5 kg ha-1, valor superior à media Brasileira. Visando potencializar a produção de biogás, um reator anaeróbio híbrido foi tetado em condições mesófilas (37ºC mais ou menos 1ºC) e operado com tempos de retenção hidráulica de 6, 5, 3 e 2 dias. Concentrações de metano entre 69 e 75% e volumes de biogás de até 1,4 m3 m-3 d-1 foram registrados, valor mais alto descrito pela literatura dos últimos 15 anos para este tipo de efluente. As remoções da matéria orgânica com valores de 60-81% (DQOt) e 51-75%(DQOs) proporcionaram a obtenção de rendimentos em metano de 0,155-0,183m3 CH4 Kg-1 DQOt e 0,401-0,513 m3 CH4 Kg-1 DQOs. O efluente tratado pelo reator híbrido foi submetido a sedimentação em cone de Imhoff e encaminhado para tratamento secundário em fotobioreatores. Foram testados os métodos em bateladas e escoamento contínuo. Em regime de bateladas remoções de 65 a 70% de DQOs, 98 a 99% de NH4+ e 69 a 77,5% de PO4-3 foram registradas em 12 dias. Em escoamento contínuo foram registradas remoções entre 57 e 61% de DQOs, 94 a 96% de NH4+ e 65 a 70% de PO4-3 com 12 dias de retenção hidráulica. Maiores produtividades volumétricas de biomassa da microalga Scenedesmus obliquus foram atingidas em regime de bateladas (213 - 358 mg L-1 d-1). A produtividade máxima de proteínas, carboidratos e lipídeos foram de 150, 110 e 64 mg L-1 d-1. O processo de biorremediação e valorização doefluente emfotobioreatores pode ser considerado promissor, podendo a biomassa ser utilizada não só como biofertilizante, mas também para suplementação na alimentação de ruminantes e ou para produção de biodiesel.	
Palavras-Chave: 	Águas residuárias; Bovinos; Microalgas.	
Thesagro: 	Bioenergia; Digestão Anaeróbia.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
Registro original: 	Embrapa Gado de Leite (CNPGL)	
Exemplares: 	CNPGL - (23553-1) - UPA - TS - PP - 2017.00005 - MEN - 2017.00005 - DIS