Data/hora: 20/06/2024 03:12:21

Biblioteca(s): | Embrapa Pecuária Sudeste.
Data corrente: | 01/09/2004
Data da última atualização: | 13/04/2022
Autoria: | KAMOGAWA, M. Y.; NOGUEIRA, A. R. de A.; MIYAZAWA, M.; ARTIGAS, J.; ALONSO, J.
Afiliação: | M. Y. KAMOGAWA, UFSCAR; ANA RITA DE ARAUJO NOGUEIRA, CPPSE; M. MIYAZAWA, IAP; J. ARTIGAS, UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA; J. ALONSO, UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
Título: | Determination of soil calcareous efficiency using flow system with pervaporative separation.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | Analytica Chimica Acta, v.438, p.273-279, 2001
Idioma: | Português
Palavras-Chave: | Conductimetry; Flow sysem; Residual lime.
Thesaurus Nal: | pervaporation.
Categoria do assunto: | W Química e Física
Registro original: | Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)
Exemplares: | CPPSE - (15234-1) - UPC - AP - DD - PROCI-2001.00171 - KAM - 2001.00171 - DIS