Data/hora: 10/06/2024 18:29:55

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 27/10/2004
Data da última atualização: | 03/09/2018
Autoria: | CASSOL, E. A.; CANTALICE, J. R. B.; REICHERT, J. M.; MONDARDO, A.
Afiliação: | Elemar Antonino Cassol, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS/Faculdade de Agronomia/Departamento de Solos; José Ramon Barros Cantalice, Universidade Federal Rural de Pernambuco/Departamento de Agronomia; José Miguel Reichert, Universidade Federal de Santa Maria - UFSM/Centro de Ciências Rurais/Departamento de Solos; Arcângelo Mondardo, Câmara de Agronomia do CREA-RS.
Título: | Escoamento superficial e desagregação do solo em entressulcos em solo franco-argilo-arenoso com resíduos vegetais.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 39, n. 7, p. 685-690, jul. 2004
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Interrill surface runoff and soil detachment on a sandy clay loam soil with residue cover.
Conteúdo: | A presença de resíduos vegetais sobre a superfície do solo altera as características do escoamento superficial gerado pela chuva e a desagregação e transporte de sedimento resultantes do processo erosivo. O objetivo deste trabalho foi avaliar as condições hidráulicas e as relações de desagregação do solo e de resistência ao escoamento com a presença de resíduos vegetais na erosão em entressulcos. O experimento foi realizado no laboratório, com um Argissolo Vermelho distrófico típico, em parcelas com 0,10 m m-1 de declive sob chuva simulada. O solo foi coberto por resíduos vegetais de palha de soja, nas doses de 0, 0,05, 0,1, 0,2, 0,4 e 0,8 kg m-2. O aumento na cobertura do solo (CS) com resíduos vegetais elevou a altura da lâmina de escoamento e a rugosidade hidráulica e reduziu a velocidade média do escoamento, provocada pelo aumento das forças viscosas promovida pela interposição física dos resíduos ao escoamento. O resultado é a redução na taxa de desagregação do solo (Di). A Di foi de 5,35x10-4 kg m-2 s-1 para solo descoberto e 1,50x10-5 kg m-2 s-1 em solo com 100% de cobertura na maior dose de palha. Os modelos de Laflen e potencial foram adequados para estimar o coeficiente de cobertura para resíduo em contato direto com a superfície do solo em função da cobertura do solo.
Palavras-Chave: | erosion modeling; erosion processes; escoamento raso; modelagem da erosão; mulch; processos erosivos; shallow flow.
Thesagro: | Cobertura do Solo; Erosão Hídrica.
Thesaurus Nal: | water erosion.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/108349/1/Escoamento.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (28650-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS