Data/hora: 23/06/2024 13:28:47

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 29/03/2010
Data da última atualização: | 29/03/2010
Autoria: | MORAES, A. F. de; RIBEIRO JUNIOR, W. Q.; RAMOS, M. L. G.; TARCHETTI, L.; MALAQUIAS, J. V.; AMABILE, R. F.; GUERRA, A. F.; ROCHA, O. C.; ALBRECHT, J. C.; SILVA, M. S. e.
Afiliação: | UPIS; WALTER QUADROS RIBEIRO JUNIOR, CPAC; UNB; UPIS; JUACI VITORIA MALAQUIAS, CPAC; RENATO FERNANDO AMABILE, CPAC; ANTONIO FERNANDO GUERRA, CPAC; OMAR CRUZ ROCHA, CPAC; JULIO CESAR ALBRECHT, CPAC; MARCIO SO E SILVA, CNPT.
Título: | Utilização de irrigação em níveis, com e sem aplicação de regulador de crescimento para seleção de genótipos de trigtolerantes à seca.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 5., 2009, Guarapari. O melhoramento e os novos cenários da agricultura: anais. Vitória: Incaper, 2009. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com o objetivo de caracterizar genótipos quanto à tolerância à seca, foi conduzido um experimento em condições de campo, onde se utilizou o sistema de irrigação denominado "line source" com níveis decrescentes de aplicação de água, iniciados no emborrachamento, a partir de uma linha central. Foram utilizados três genótipos mais tolerantes a estresse hídrico, que mais se destacaram em experimentos anteriores, e um genótipo sensível. O trigo foi semeado no período de inverno com ausência de precipitação natural. O principal parâmetro avaliado foi produtividade. Como resultadonão se obteve claramente para todos os materiais em todos os níveis de aplicação de água abaixo do ótimo, o efeito desejado de tolerância à seca devido à aplicação do redutor de crescimento, sendo que para alguns materiais o produto diminuiu a produtividade. Diferenças de tolerância à seca obtida em anos anteriores não se confirmaram provavelmente devido ao início do stress tardio.
Thesagro: | Irrigação; Trigo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (31326-1) - UPC - PL - PP - CRI4106 -  - CRI4106 - DIS