Data/hora: 01/06/2024 00:52:36

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | B - 4
Data corrente: | 16/02/2012
Data da última atualização: | 30/05/2017
Autoria: | CARDOSO, W. S.; SANTOS, F. A.; MOTA, C. M.; TARDIN, F. D.; RESENDE, S. T.; QUEIROZ, J. H. de.
Afiliação: | FLAVIO DESSAUNE TARDIN, CNPMS.
Título: | Pré-tratamentos de biomassa para produção de etanol de segunda geração.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | Analytica, São Paulo, n. 56, p. 64-76, 2011.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A estrutura complexa e compacta da celulose em resíduos agrícolas faz necessário submeter essa biomassa a pré-tratamentos físicos e/ ou químicos antes da sua hidrólise para produção de etanol. O pré-tratamento visa à remoção da lignina e da hemicelulose, reduzir a cristalinidade da celulose e aumentar a porosidade dos materiais, de maneira a tornar a celulose susceptível à hidrólise. Independentemente do processo de hidrólise empregado, quer ele seja ácido ou enzimático, uma etapa de pré-tratamento é imprescindível. Existem vários métodos de pré-tratamento: físico (“steam explosion”), químico (álcalis, ácidos, solventes, gases, outros) e biológico (enzima ou fungos). A presente revisão procura abordar, de forma objetiva, os principais aspectos técnicos envolvidos nos pré-tratamentos da biomassa lignocelulósica e também seus possíveis resultados com foco na produção de etanol de segunda geração.
Thesagro: | Celulose; Hemicelulose; Lignina.
Categoria do assunto: | S Ciências Biológicas
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (24246-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS