Data/hora: 25/09/2024 12:01:22

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	10/05/2002	
Data da última atualização: 	10/05/2002	
Autoria: 	MOTA, F. S. da.	
Título: 	Estimativa da Evapotranspiração de Referência Sewgundo Penman com Instrumentos Simples de Baixo Custo para Agricultores Irrigantes.	
Ano de publicação: 	1989	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.24, n.8; p. 909-922, ago. 1989.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Estimativas da evapotranspiração de referência (ETo) pelo método de Penman foram obtidas a partir das observações de termômetros seco e úmido, anemômetro e beliógrafo. Estas estimativas foram comparadas com outras, também calculadas pelo método de Penman, porém a partir de observações de termômetros de máxima e de mínima, tanque classe A e evaporímetro de Piche. Nestas, a radiação solar global foi estimada à partir de uma equação de regressão linear simples entre a radiação solar global medida com piranômetro e a evaporação do tanque classe A, com coeficiente de determinação (R 2) = 0,66. 0 R 2 entre os dois tipos de estimativas foi de 0,93. As estimativas de ETo a partir do tanque classe A foram menos correlacionadas com as de Penman obtidas com as observações tradicionais com R 2 = 0,73. A metodologia proposta requer instrumentos com custo bem menor do que os usados na metodologia tradicional e seu manejo é suficientemente simples, de modo a poderem ser usados por agricultores.

Palavras-Chave: 	anemômetro; evaporímetro de Piche; heliógrafo; tanque classe A.	
Thesagro: 	Radiação Solar; Termômetro.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (22221-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 -  - DIS