Data/hora: 22/09/2024 14:13:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroindústria Tropical.	
Data corrente: 	18/11/2015	
Data da última atualização: 	29/01/2016	
Autoria: 	CARVALHO, E. C. D.; MARTINS, F. R.; SOARES, A. A.; OLIVEIRA, R. S.; MUNIZ, C. R.; ARAÚJO, F. S.	
Afiliação: 	ELLEN CRISTINA DANTAS CARVALHO, UFC Programa de Pós-Graduaçãoem Ecologia e Recursos Naturais; FERNANDO ROBERTO MARTINS, UNICAMP - Instituto de Biologia, Depto. Biologia Vegetal; ARLETE APARECIDA SOARES, UFC - Centro de Ciências, Depto. Biologia; RAFAEL SILVA OLIVEIRA, UNICAMP - Instituto de Biologia, Depto. Biologia Vegetal; CELLI RODRIGUES MUNIZ, CNPAT; FRANCISCA SOARES ARAÚJO, UFC - Centro de Ciências, Depto. Biologia.	
Título: 	Hydraulic architecture of lianas in a semiarid climate: efficiency or safety?	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Acta Botanica Brasilica, Belo Horizonte, v. 29, n. 2, p. 198-206, 2015.	
Idioma: 	Português	
Palavras-Chave: 	Anatomia da madeira; Potencial condutor hidráulico.	
Thesagro: 	Densidade da Madeira; Xilema.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT)	
Exemplares: 	CNPAT - (14625-1) - UPC - AP - DD - SP 05744 -  - 2015.05744 - DIS