Data/hora: 21/06/2024 03:50:58

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	05/03/1999	
Data da última atualização: 	02/08/2019	
Autoria: 	VENEZIANI, P.; SANTOS, A. R. dos; CREPANI, E.; ANJOS, C. E. dos; OKIDA, R.	
Afiliação: 	PAULO VENEZIANI, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE; ATHOS RIBEIRO DOS SANTOS, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE; EDISON CREPANI, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE; CÉLIO EUSTÁQUIO DOS ANJOS, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE; ROSANA OKIDA, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE/Departamento de Sensoriamento Remoto. Bolsista da CAPES.	
Título: 	Mapa de classes de erodibilidade de parte da região do Rio Taquari baseado em imagens TM-Landsat.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 33, p. 1747-1754, out. 1998. Edição especial.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Map of erodibility classes of part of Taquari river basin, based on TM-Landsat images.	
Conteúdo: 	O trabalho apresenta a contribuicao dos estudos geologicos complementados com dados geomorfologicos para a obtencao de mapas de classes de erodibilidade. Faz parte do Projeto Mulpan (dados multissensores para levantamentos do meio fisico no Pantanal), desenvolvido dentro do Convenio de Cooperacao Tecnico-Cientifica INPE/Embrapa. Escolheu-se como exemplo a Folha Pedro Gomes (escala 1:100.000 - SE21 ZB-II MIR 2401). que abrange parte da bacia do Rio Taquari. O objetivo principal e evidenciar a relacao entre a erodibilidade e a geologia-germofologia da area estudada, e mostrar que os dados geologicos-geomorfologicos podem ser obtidos de forma indireta, com a interpretacao de imagens TM-LANDSAT. Deu-se enfase as propriedades fisico-quimico-mecanicas dos diferentes litotipos, tais como: permeabilidade, ruptibilidade-plasticidade, infiltracao, escoamento e movimentacao de massa, bem como o reconhecimento das formas de relevo e analise da declividade. Embora os dados sobre solos e clima tenham grande importancia para elaboracao de mapeamentos de classes de erodibilidade, neste trabalho nao foram consideradas propositalmente para que, desta forma, se conseguisse uma nocao exata sobre a contribuicao da avaliacao geologica. Como resultado, obteve-se a compartimentacao da area em sete classes de erodibilidade e tres classes de acumulacao.	
Palavras-Chave: 	Bacia do Taquari; Bacia do Tocantins; Erosa; Erosion; Remoto sensing; Taquari River Basin.	
Thesagro: 	Erosão; Geologia; Sensoriamento Remoto.	
Thesaurus Nal: 	geology; remote sensing.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/9328/1/089-pant.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (9328-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CPAP - (42633-1) - ADD - AP - -- - AP630.7205 / 34F -  - 630.7205 - DIS