Data/hora: 19/06/2024 17:08:34

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 22/12/2004
Data da última atualização: | 30/05/2018
Autoria: | BORBA, C. S.; ANDRADE, R. V. de; AZEVEDO, J. T. de; OLIVEIRA, A. C. de.
Afiliação: | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, CNPMS.
Título: | Efeito da debulha mecânica na qualidade de sementes de milho ( Zea mays L.).
Ano de publicação: | 1994
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Sementes, Brasília, v. 16, n. 1, p. 68-70, 1994.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Sementes do milho híbrido simples BR 201 fêmea, foram debulhadas com teores de água de 10.0, 15,5 e 22,0%, utilizando-se uma debulhadora estacionária da marca "Nogueira" modelo BC-30, com o cilindro debulhador nas rotações de 400, 500.600 e 700 rpm. O experimento foi instalado em 1991, no Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo da EMBRAPA, em Sete Lagoas-MG, Brasíl. As sementes foram analisadas quanto ao grau de umidade. porcentagem de danos mecânicos, germinação e vigor. Nas condições em que o trabalho foi realizado, os resultados permitiram concluir que, as melhores velocidades do cilindro debulhador, da debulhadora Nogueira modelo BC 3D, para a debulha de sementes do milho híbrido simples BR 201 fêmea. são de 400 e 500 rpm; sementes com 10,0% de umidade suportam maior velocidade do cilindro debulhador e o vigor das sementes decresce com o aumento da velocidade do cilindro debulhador
Thesagro: | Dano Mecânico; Germinação; Teor de Umidade.
Thesaurus Nal: | vigor.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/66535/1/Efeito-debulha.pdf
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (17381-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS