Data/hora: 06/06/2024 03:57:56

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 09/01/2018
Data da última atualização: | 17/01/2018
Autoria: | SILVA, L. F.; M'PEKO, J.-C.; CATTO, A. C.; BERNARDINI, S.; MASTELARO, V. R.; OLIVEIRA, C. R. de; LONGO, E.
Afiliação: | CAUE RIBEIRO DE OLIVEIRA, CNPDIA.
Título: | UV-enhanced ozone sensing response of ZnO-SnO2[subscrito] heterojunctions at room temperature.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | In: Sensor and Actuators. B, Chemical, n. 240, p. 573-579, 2017.
ISSN: | 0925-4005
Idioma: | Inglês
Palavras-Chave: | Heterojunction; Hydrothermal; Ozone sensor; SnO2; UV ligth; ZnO.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/170714/1/P-UV-enhanced-ozone-gas....pdf
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (16626-1) - UPC - AP - DD - PROCI.17-0266 -  - 2017.0266 - DIS