Data/hora: 24/09/2024 07:39:09

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Data corrente: 	13/07/2005	
Data da última atualização: 	22/05/2006	
Autoria: 	OLIVEIRA, F. A. de; BORKERT, C. M.; CASTRO, C. de; SFREDO, G. J.	
Título: 	Resposta da soja à aplicação de potássio em solos arenosos.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL, 32., 2004, Passo Fundo. Atas e resumos. Passo Fundo; Embrapa Trigo, 2004.	
Páginas: 	p. 68-69.	
Série: 	(Embrapa Trigo. Documentos, 47).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A cultura da soja não tem apresentado respostas elevadas à adubação potássica nas áreas tradicionais de cultivo. Uma das justificativas é a elevada capacidade de extração do nutriente do solo, não só pelo desenvolvimento do sistema radicular, mas pelo aproveitamento de formas de K não trocáveis no solo. No entanto, a expansão de soja nos Cerrados tem incorporado ao processo produtivo solos de textura média a arenosa, com teor de argila inferior a 200 g/kg, CTC baixa e originalmente pobres em potássio. A elevação do K trocável nesses solos está associada à adubação corretiva em quantidades superiores à expectativa de exportação pela soja e, normalmente, associada à recomendação de parcelamento. Dependendo da textura do solo, o K+ apresenta elevada mobilidade no perfil e suas perdas estão frequentemente associadas à lixiviação, tornando discutível a eficiência da adubação corretiva para aumentar a disponibilidade. O objetivo do estudo foi avaliar a eficiência de doses de K, aplicadas em três épocas, sobre a produtividade e o estado nutricional de soja e sobre sua disponibilidade num solo de CTC de 4,0 cmolc. dm-3. O trabalho conduzido em Ituira, MT, na safra 2001/02, em área cultivada anteriormente com a sucessão soja-milheto, em LVA de textura média (220 g/kg de argila), com as seguintes características químicas da camada 0 - 2- cm: pH(CaCl2 0.01M) = 6,3; M.o. = 9,6 g/dm3; P(Mehlich-1) = 16 mg/dm3; K, Ca, Mg, CTC = 0,05 1,7 1,1 e 4,8 cmol/dm3, respectivamente e V = 58%. Os tratamentos foram dispostos  num fatorial 6x3 e delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. Todo o potássio foi aplicado a lanço, na forma de KCI. Foram aplicados, uniformemente a todos os tratamentos, 100 kg/ha de P2O5, por ocasião da semeadura. As unidades experimentais apresentaram tamanho de 5 m de comprimento por 6 m de largura e área útil de 6,75 m², equivalente a cinco linhas de 3 m. Foi utilizada a cultivar de soja precoce MG/BR 46 Conquista, inoculada e semeada em espaçamento de 0,45 m e população de 12 plantas por metro linear. Foram avaliadas a concentração de nutrientes na folha recém-madura, correspondente à terceira folha a partir do ápice da haste principal das plantas, coletadas em R1, a produtividade de grãos a 13% de umidade e as características químicas do solo, após o cultivo da soja, amostrado em camadas de 20 cm até a profundidade de 100 cm. Foi aplicada a análise da variância, o teste de comparação de médias, para as épocas de aplicação e o ajuste dos dados de quantidade aplicadas por regressão polinomial. A variação nas épocas de aplicação de potássio não foi significativa para nenhum dos índices avaliados. Dessa forma, a aplicação de potássio a lanço em pré-semeadura consiste em mais uma alternativa para essa adubação. A aplicação de potássio promoveu aumento significativo da disponibilidade de K no solo, acentuadamente na camada 20 - 40 cm. A retenção do potássio na camada mais superficial foi reduzida por causa da CTC baixa desse solo. No entanto, o processo mais intenso de lixiviação de K foi limitado à profundidade de 40 cm, de maneira que o nutriente permaneceu disponível às plantas, concentrado ainda numa região de ocupação do solo pela rizosfera. O teor de K foi elevado significativamente pela aplicação de K, atingindo valor de 19 g/kg para a maior quantidade aplicada. Contudo, o aumento da disponibilidade de K no solo e o maior aproveitamento pelas plantas não se se refletiu em aumento de produtividade. Com exceção do K trocável, os níveis iniciais de fertilidade do solo estavam adequados e determinaram produtividade média elevada para o experimento, 4.366 kg/ha. A ausência de resposta da soja à adubação potássica pode estar relacionada à capacidade de aproveitamento de formas de K não trocáveis no solo, que não foram avaliadas neste experimento, e ao maior aproveitamento do potássio original, pelo maior volume de exploração do solo pelo sistema radicular da planta, notadamente na camada 20 - 40 cm desse solo. Conclui-se que a resposta de soja à adubação potássica em solos de reduzida CTC está relacionada à disponibilidade de K nas camadas de 0 - 20 cm e 20 - 40 de profundidade e à capacidade de desenvolvimento do sistema radicular em atingir até essa profundidade.	
Thesagro: 	Adubação; Fertilidade do Solo; Soja.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (25318-1) - UPC - PL - -- - RF 633.3409816 - R444a -  - DIS