Data/hora: 07/06/2024 16:53:54

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 09/08/2002
Data da última atualização: | 25/02/2019
Autoria: | OLIVEIRA, L. B. de.
Afiliação: | Luiz Bezerra de Oliveira, Instituto de Pesquisas e Experimentaçao Agropecuárlas do Nordeste - IPEANE/Setor de Física do Solo da Seção de Solos.
Título: | Modificação do "Cilindro de Koettinge" utilizado na analise mecânica do solo.
Ano de publicação: | 1966
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Rio de Janeiro, v. 1, p. 239-241, 1966.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Modification of "Koettjnce cylinder" utilized in mechanical analysis of soil.
Conteúdo: | Este cilindro modificado é feito de vidro, com 7 centímetros de diâmetro, 38 centímetros de altura e com capacidade para 1000 ml. Ele apresenta duas ramificações (2,5 em de diâmetro) situadas a 5 e 20 centímetros a partir da marcação 1000 no cilindro, vedadas com rolhas de borracha. Uma agulha hipodérmica, (do tipo Luer) de aço inoxidável, é introduzida no centro de cada rolha, até que suas pontas atinjam, respectivamente, um ponto situado a 5 e 20 centímetros abaixo da marcação1000 ml sobre o eixo principal do cilindro. 0 bisel deve estar dirigido para a base do cilindro (vide Fig. 1). As pontas das agulhas são vedadas, durante o tempo da análise, por uma luva (Luer) préviamente obstruída por uma resina sintética (do tipo Araldite).
Thesagro: | Análise; Equipamento; Solo.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/191451/1/Modificacao-do-cilindro-de-koettinge.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (23052-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS