Data/hora: 23/09/2024 02:07:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	08/12/2009	
Data da última atualização: 	02/12/2015	
Autoria: 	OLIVEIRA, L. F. C. de; ANTONINI, J. C. dos A.; GRIEBELER, N. P.	
Afiliação: 	LUIZ F. C. de OLIVEIRA, UFL; JORGE CESAR DOS ANJOS ANTONINI, CPAC; NORI P. GRIEBELER, UFG.	
Título: 	Estimativas de chuvas intensas para o Estado de Goiás.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Revista Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 28, n. 1, p. 22-33, jan./mar. 2008.	
DOI: 	http://dx.doi.org/10.1590/S0100-69162008000100003	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A ausência de estações pluviográficas e de séries históricas longas tem levado os Engenheiros à utilização de metodologias que permitam expressar a relação intensidade-duração-freqüência de precipitações críticas. Com o objetivo de estimar as alturas de chuvas intensas, associadas a uma duração e freqüência, desenvolveu-se uma rotina computacional para ajustar os parâmetros do modelo de Bell para alguns municípios do Estado de Goiás. Para tal, empregaram-se séries históricas de precipitações diárias e de relações intensidade-duração-freqüência disponíveis para alguns municípios. Determinou-se, também, a relação entre a precipitação de 60 minutos e 1 dia de duração, para um período de retorno de dois anos. As informações geradas neste trabalho foram regionalizadas, permitindo a geração de mapas temáticos, visando a estimar a relação altura precipitada-duração-freqüência para as localidades desprovidas de registros. Para os municípios estudados, o modelo de Bell ajustou-se perfeitamente, apresentando alternativa interessante na obtenção das alturas de chuvas intensas a partir de séries curtas. A reconstrução do modelo de Bell a partir da regionalização dos parâmetros ajustados permitiu a ampliação das equações que expressam a relação entre a precipitação máxima para diferentes durações e o período de retorno com baixos valores no erro-padrão da estimativa. ABSTRACT: The absence of pluviograph stations and of long historical series has induced engineers to use methodologies that allow them to express the intensity-duration-frequency relation of critical rainfalls. With the purpose of estimating the height of intense rain associated to a given duration and frequency, it was developed a computational routine to adjust the parameters of the Bell?s model to some municipal districts of the Goiás State. For such work it was employed historical series of daily precipitation and intensity-duration-frequency relations available to some municipal districts. It was also determined the relation between the precipitation of sixty minutes and one day duration for two years return period. The information obtained in this work was regionalized, allowing the generation of thematic aiming to estimate the rainfall height-durationfrequency relation for the places without registrations. The Bell?s model perfectly adjusted to the municipal districts that were studied, becoming an interesting alternative concerning to acquiring the height of intense rain from short series. The reconstruction of Bell?s model based on the regionalization of the adjusted parameters allowed the expansion of the equations that express the relation between the maximum precipitation for different durations and the return period with low values in the standard error of the estimate.	
Palavras-Chave: 	Goiás; Modelo de Bell; Precipitação fluvial.	
Thesagro: 	Chuva; Drenagem; Pluviometria; Precipitação pluvial.	
Thesaurus Nal: 	Atmospheric precipitation; Brazil; Drainage; Rain.	
Categoria do assunto: 	--
P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/134586/1/34948.pdf	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (31004-1) - ADD - AP - PP - CRI2402 -  - CRI2402 - DIS
CPAC - (34948-1) - UPC - AP - PP - S2003 -  - S2003 - DIS