Data/hora: 17/06/2024 11:56:26

Biblioteca(s): | Embrapa Gado de Corte.
Data corrente: | 16/05/2010
Data da última atualização: | 16/05/2010
Autoria: | OLIVEIRA, M. A. de; DALCHIAVON, F. C.; CABRAL, E. da P.; SILVA, J. V. L. da; ALMEIDA, R. G. de.
Afiliação: | Marco Antônio de Oliveira, SECITEC/Diamantino-MT.; Flávio Carlos Dalchiavon, Mestrando em Agronomia – UNESP/Ilha Solteira-SP; Edmundo da Paz Cabral, FENIX Agro/Tietê-SP.; João Vitor Lino da Silva, Várzea Grande-MT; ROBERTO GIOLO DE ALMEIDA, CNPGC.
Título: | Composição química da silagem de resíduos industriais de abacaxi sob níveis de resíduo de soja.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 46., 2009, Maringá. Inovação científica e tecnológica em zootecnia: anais dos resumos. Maringá: SBZ: UEM, 2009.
Páginas: | 3 p.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Objetivou-se avaliar o efeito de níveis de adição de resíduo de soja no momento da ensilagem sobre a composição química da silagem de resíduos industriais de abacaxi, com o intuito de reduzir o teor de umidade do material ensilado e melhorar a qualidade da silagem. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com cinco níveis de adição de resíduo de soja (0, 10, 20, 30 e 40%) e quatro repetições. O teor de MS da silagem de resíduos industriais de abacaxi aumentou linearmente em função dos níveis de resíduo de soja, estimando-se valores de 16,04 e 39,56 %, para os níveis de 0 e 40%, respectivamente. O uso do resíduo de soja na ensilagem dos resíduos industriais de abacaxi aumentou os níveis de PB da silagem produzida de 9,46% para 29,17 % e reduziu os teores de FDN, de 47,74% para 26,78%, até o nível de 40%. O teor de FDA não foi alterado com a adição de resíduo de soja no momento da ensilagem dos resíduos industriais de abacaxi, estimando-se valor médio de 20,24 %. Os valores de pH aumentaram linearmente de 3,64 para 4,35, sem e com 40% de resíduo de soja, respectivamente . O
uso de resíduo de soja no momento da ensilagem dos resíduos industriais de abacaxi não alterou a densidade das silagens, estimando-se um valor de 260 kg/m3. Concluiu-se que houve melhoria na qualidade da silagem de resíduos industriais de abacaxi com a adição de resíduo de soja no momento da sua ensilagem, sendo que o uso desse aditivo também promoveu uma redução na umidade do material ensilado.

Palavras-Chave: | Resíduos.
Thesagro: | Abacaxi; Soja.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Gado de Corte (CNPGC)
Exemplares: | CNPGC - (13197-1) - UPC - PL - CD - CD-111 - REU -  - DIS