Data/hora: 19/06/2024 08:27:36

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 27/01/2016
Data da última atualização: | 27/01/2016
Autoria: | OTTONI FILHO, T. B.; OTTONI, M. V.; OLIVEIRA, M. B. de; MACEDO, J. R. de; REICHARDT, K.
Afiliação: | THEOPHILO BENEDICTO OTTONI FILHO, UFRJ; MARTA VASCONCELOS OTTONI, CPRM; MURIEL BATISTA DE OLIVEIRA, FACULDADE REDENTOR; JOSE RONALDO DE MACEDO, CNPS; KLAUS REICHARDT, USP.
Título: | Revisiting field capacity (FC): variation of definition of FC and its estimation from pedotransfer functions.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 38, n. 6, p. 1750-1764, nov./dez. 2014.
DOI: | 10.1590/S0100-06832014000600010
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Levando em conta a natureza dos processos hidrológicos envolvidos na medição da Capacidade de Campo (CC) in situ, este estudo propõe uma variação da definição de CC a fim de minimizar as impropriedades de sua determinação, mas também de manter seu sentido prático original. A análise de dados de CC para 22 solos brasileiros e de dados adicionais da literatura, todos medidos segundo a definição proposta, que é com base no tempo de drenagem de 48 h após uma infiltração por alagamento raso, indicou fraca dependência na quantidade de água infiltrada, valor de umidade antecedente, morfologia do solo e nível do lençol freático, mas forte dependência nas propriedades básicas do solo. Essa dependência nas propriedades básicas do solo permitiu a determinação da CC dos 22 perfis de solo por funções de pedotransferência (FPTs), utilizando as variáveis de entrada usualmente adotadas na predição de retenção de água no solo. Entre as variáveis de entrada, a umidade q (6 kPa) foi a que teve maior impacto; de fato, uma FPT linear com base somente nela resultou numa CC com raiz quadrada de resíduo quadrático médio menor que 0,04 m³ m-³, individualmente para todos os solos. Foi evidenciado que tal FPT foi um melhor avaliador da CC do que o método tradicional que utiliza diretamente a umidade a uma sucção arbitrária. Os dados de CC foram compatíveis com uma base de dados equivalente e mais abrangente dos Estados Unidos obtida da literatura, principalmente para amostras de solo de textura média. Uma causa das diferenças entre as CCs das duas bases de dados com solos de textura fina foi em razão dos seus tempos de drenagem diferentes. Assim, recomenda-se um procedimento padronizado para a determinação in situ da CC.
Palavras-Chave: | Capacidade de aeração; Drenagem interna.
Thesagro: | Retenção de Água no Solo.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/137901/1/a10v38n6.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (19167-1) - UPC - AP - DD -  -  - 2016.00065 - DIS