Data/hora: 17/06/2024 09:15:21

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido; Embrapa Solos.
Data corrente: | 23/03/2009
Data da última atualização: | 09/03/2023
Autoria: | SILVA, M. S. L. da; ANJOS, J. B. dos; CUNHA, T. J. F.; PARAHYBA, R. da B. V.; OLIVEIRA NETO, M. B. de; SANTOS, J. C. P. dos.
Afiliação: | MARIA SONIA LOPES DA SILVA, CNPS; JOSE BARBOSA DOS ANJOS, CPATSA; TONY JARBAS FERREIRA CUNHA, CNPS; ROBERTO DA BOA VIAGEM PARAHYBA, CNPS; MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO, CNPS; JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, CNPS.
Título: | Caracterização de atributos do solo em áreas de barragem subterrânea no semi-árido brasileiro.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2008.
Páginas: | 25 p.
Descrição Física: | il. color.
Série: | (Embrapa Solos. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 128).
ISSN: | 1678-0892
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um dos aspectos técnicos fundamentais na construção de barragenssubterrâneas (BSs) é a caracterização dos atributos do solo da área daunidade produtiva.  Objetivando fornecer subsídios sobre o ambiente ondeestão locadas barragens subterrâneas, o presente estudo caracterizou osatributos do solo de quatro barragens subterrâneas sucessivas, localizadas naEstação Experimental Manejo da Caatinga, no município de Petrolina, Estadode Pernambuco, Zona Semi-Árida do Nordeste brasileiro. Em cada barragemsubterrânea foi aberto um perfil de solo, no qual foi realizada a descriçãomorfológica e coleta de amostras deformadas por horizonte para caracteriza-ção física, química e mineralógica. A caracterização dos atributos dos solos das quatro barragens subterrâneas mostrou pouca variabilidade entre osperfis. A presença de camadas de impedimento físico a partir dos 30 - 35 cmde profundidade ao mesmo tempo em que constituem fator limitante, podeestá proporcionando condições favoráveis para armazenar água por maistempo nas quatro barragens. Os solos das quatro barragens subterrâneasforam  classificados  como  Argissolos  Amarelos  Eutróficos  abrúpticosplínticos. A baixa disponibilidade de água nas camadas superficiais é compen-sada pelos horizontes subsuperficiais, que apresentam aumento da capacida-de de armazenamento de água. Essa característica, aliada a uma menorpermeabilidade e uma moderada capacidade de infiltração, permite umamaior e mais demorada condição de armazenamento de água nessa zona deimpedimento e acima dela, consequentemente contribuindo para o alcancede boas produtividades.
Palavras-Chave: | Argissolo amarelo; Captação de água de chuva; Semi-árido brasileiro; Tecnologia social.
Thesagro: | Barragem Subterrânea; Solo.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPS-2009-09/13994/1/bpd128_2008barragem_semi_arido.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)

Exemplares:

CNPS - (13994-1) - UMT - FL - DD - BPD 128 -  - 2009.00002 - DIS
CNPS - (13994-2) - UMT - FL - CD - CD 2009.00002 -  - 2009.00014 - DIS
CNPS - (13994-3) - UMT - FL - CD - 12.00040 -  - 12.00040 - DIS
CPATSA - (58075-1) - UPC - FL - DD -  -  -  - DIS