Data/hora: 25/06/2024 01:12:17

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	02/08/2001	
Data da última atualização: 	04/08/2023	
Autoria: 	OLIVEIRA, S. L. de.	
Afiliação: 	Embrapa-CNPMF.	
Título: 	Efeitos da carga hidráulica, da profundidade de instalação do cilindro interno e do diâmetro do cilindro externo, na determinação da velocidade de infiltração básica (VIB), pelo infiltrômetro de anel.	
Ano de publicação: 	1977	
Fonte/Imprenta: 	Cruz das Almas, BA: Embrapa-CNPMF, 1977.	
Páginas: 	32p.	
Série: 	Tese Mestrado	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho foi desenvolvido em solo podzolico vermelho-amarelo, cambico, fase terraco, textura argilosa, localizado proximo ao laboratorio de Hidraulica da ESA-UFV. Foram estudados os fatores lamina d'agua na superficie do solo, profundidade de instalacao do cilindro interno ediametro do cilindro externo. O trabalho foi dividido em duas fases, separando, assim, os fatores em grupos e estudando os seus efeitos. Na primeira fase estudaram-se os efeitos da carga hidraulica, cujos valores foram de 5,0, 7,5, 10,0 e 12,5 cm e da profundidade de instalacao do cilindro interno, cujos valores foram de 5, 10, 15 e 20cm, dando um total de 16 tratamentos. Na segunda fase, escolheram-se os tratamentoscujos valores da velocidade de infiltracao basica foram menores, fazendo variar sobre eles o diametro do cilindro externo, ou seja, cilindros externos com diametros de 50, 65 e 80cm, dando um total de doze tratamentos.	
Palavras-Chave: 	Carga hidraulica; Cilindro interno; Diametro do cilindro externo; Velocidade de infiltracao basica.	
Thesagro: 	Água; Infiltração; Infiltrômetro; Irrigação; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CPAC - (22032-1) - ADD - TS - -- - T077/77 - OLI - T077/77 - DIS
CNPMF - (20543-1) - UMT - TS - PP - T02/77 -  - T02/77 - DIS