Data/hora: 21/06/2024 12:41:38

Biblioteca(s): 	Embrapa Tabuleiros Costeiros; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	11/06/1997	
Data da última atualização: 	17/03/2020	
Autoria: 	COELHO, E. F.; OR, D.; ANDRADE, C. de L. T. de.	
Afiliação: 	EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; DANI OR, Uthay State University; CAMILO DE LELIS TEIXEIRA DE ANDRADE, CNPMS.	
Título: 	Avaliação de regime permanente em irrigação por gotejamento e posicionamento de sensores de umidade e de potencial matricial no bulbo molhado.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 30, n. 11, p. 1327-1333, nov. 1995.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Evaluation of steady-state and sensors placement for determining water content and matric potential in drip irrigation.	
Conteúdo: 	O uso de regime permanente permite a aplicacao de solucoes analiticas da equacao de Richards para estimativa da distribuicao de agua no bulbo molhado, o que facilita o estudo de posicionamento de sensores para monitoramento da umidade e do potencial matricial. O objetivo deste trabalho foi avaliar a aplicabilidade do regime permanente em irrigacao por gotejamento, em condicoes de campo e de definir zonas potenciais para instalacao de sensores de umidade e de potencial matricial. Resultados de experimento de campo mostraram que, para turno de regra de dois e tres dias, o regime permanente so foi observado durante parte do periodo de irrigacao. As zonas potenciais do bulbo molhado para monitoramento do estado da agua no solo nas condicoes experimentais, para o gotejador instalado na superficie do solo, corresponderam a profundidades de 0,1 m a 0,4 m, e distancias radiais do gotejador maiores que 0,1 m. No caso do gotejador enterrado, as zonas potenciais do bulbo molhado para monitoramento do estado da agua no solo corresponderam as profundidades de 0,1 m a 0,4 m, e distancias radiais do gotejador menores que o,3 m.	
Palavras-Chave: 	Distancia radial; Distribuicao de agua no solo; Distribuicao no solo; Soil water distribution; soil water sensor placement; Steady-state; Turno de rega.	
Thesagro: 	Água; Irrigação.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/3219/1/pab95_07_nov.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (3219-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CPATC - (1461-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS