Data/hora: 17/06/2024 07:22:01

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	23/06/2003	
Data da última atualização: 	07/05/2008	
Autoria: 	NAIME, J. de M.; MACEDO, A.; PACHEPSKY, Y.; RAWLS, W.; CRESTANA, S.	
Afiliação: 	Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.	
Título: 	Nova metodologia para determinação da curva de retenção da água no solo.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA, 14., Cuiabá, 2002. Os (des)caminhos do uso da água na agricultura brasileira: resumos. Cuiabá: UFMT, 2002.	
Páginas: 	p. 5, ref. 009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Apresenta nova metodologia para a obtenção da curva de retenção  baseada em medidas de umidade a partir de tomografias de raios gama  inicialmente em perfil de solo seco e, em seguida, durante o fluxo não-saturado.	
Palavras-Chave: 	Curva de retenção; Metodologia; Raios gama.	
Thesagro: 	Água; Solo; Tomografia.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (7592-1) - UPC - SP - -- - PROCI-02.00034 -  - 2002.00034 - DIS