Data/hora: 22/09/2024 18:49:00

Biblioteca(s): 	Embrapa Pantanal.	
Data corrente: 	19/11/2004	
Data da última atualização: 	27/03/2017	
Autoria: 	GALDINO, S.; VIEIRA, L. M.; PADOVANI, C. R.; SORIANO, B. M. A.	
Afiliação: 	Embrapa Pantanal (Corumbá, MS).	
Título: 	Erosão potencial laminar hídrica na bacia do alto Taquari.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v.9, n.2, p.125-133, abr./jun. 2004.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A identificação das áreas (municipios e sub-bacias) da bacia do alto Taquari - BAT que apresentam os maiores potenciais de erosão laminar hídrica é fundamental para orientar futuras intervenções visando minimizar a erosão nessa região e conseqüentemente os seus graves refluxos sobre o Pantanal. O potencial anual de perda de solo na BAT foi avaliado utilizando-se a Equação Universal de Perda de Solo-USLE, através de técnicas de geoproccessamento e rotinas computacionais. A erosividade anual das chuvas média na BAT, foi de 7.914,3 Mj mm ha ano, variando entre 7.000 e 9.000 Mj mm ha ano. A erodibilidade dos solos não variou muito entre os municípios e as sub-bacias e o valor médio para a BAT foi de 0,0356 t h Mj. O fator fotográfico LS da USLE foi o que apresentou maiores variações e, portanto, mais influenciou na distribuição da perda de solo potencial na BAT. O valor médio da perda de solo potencial na bacia foi de 555,6 t ha ano. O município de Alto Araguaia-MT, devido ao seu relevo mais acidentado (LS=3,22), apresentou o maior potencial de perda de solo na BAT (990 t ha ano). Outros municípios com elevado risco de erosão são: Costa Rica-MS, Rio Verde-MS, Alto Taquari-MT e Alcinópolis-MS. A erosão potencial não variou muito entre as sub-bacias. As áreas de Solo Litólico na BAT, por localizarem-se principalmente em relevo bastante ingreme, apresentaram potencial de perda de solo médio de 1.839,6 t ha ano.	
Palavras-Chave: 	Bacia do alto Taquari; Erosão potencial.	
Thesaurus Nal: 	Pantanal.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Pantanal (CPAP)	
Exemplares: 	CPAP - (54342-1) - UPC - SP - PP - SP16591 -  - 16591 - DIS