Data/hora: 22/09/2024 19:46:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Pantanal.	
Data corrente: 	21/07/2003	
Data da última atualização: 	14/03/2017	
Autoria: 	PADOVANI, C. R.; PADOVANI, S. L. A. G.; BRANDAO, M. F.	
Afiliação: 	EMBRAPA Pantanal (Corumba, MS). UFMS/CEUC (Corumba, MS).	
Título: 	Metodologia de georreferenciamento e interpretacao de imagens Landsat TM para aplicacao em estudos ambientais no Pantanal brasileiro.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE PERCEPCION REMOTA Y SISTEMAS DE INFORMACION ESPACIAL, 10., 2002 Cochabamba, Bolivia. Anais... Cochabamba: Universidade Maior de San Simon: Clas, 2002. CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Estudos ambientais no Pantanal Brasileiro tem georreferenciado imagem Landsat TM usando como referencia cartas topograficas 1:100.000 ou 1:250.000, porem essas cartas tem um erro em seu posicionamento no  terreno, incompativel para a escala. Para a interpretacao, estudos anteriores utilizavam imagens no formato de papel, 1:250.000, onde por meio de interpretacao visual subjetiva, as feicoes eram extraidas atraves de desenho em papel transparente e digitalizadas, via mesa digitalizadora. Esse metodo leva a erros, incompativeis com a escala de utilizacao dos dados. Nenhuma documentacao foi deixada sobre os dados, apenas a publicacao final com poucos detalhes. Propomos uma metodologia nova que integre as technologias atuais dos Sistemas de Posicionamento Global - GPS dos softwares de processamento de aimagens e de GIS - "Geographic Information Sistems", das maquinas fotograficas digitais e software de organizacao armazenamento e distribuicao de metadados. O metodo esta sendo aplicado em um projeto de avaliacao de desmatamento no Pantanal Brasileiro. Usando o software SPRING 3.6, foram georreferenciadas preliminarmente 16 imagens Landsat TM 7, nivel 1G, com precisao abaixo de 1 pixel, usando como referencia cartas topograficas 1:100.000. As estradas principais e seus cruzamentos foram digitalizados via monitor com o software ArcView 3.2a, de maneira a de distribuirem  o mais homogeneamente possivel em cada cena. As feicoes de pontos dos cruzamentos das estradas foram exportadas para um GPS Garmin III Plus. Foram percorridos 17.000 km, navegando em tempo real com auxulio do GPS. Novos pontos de controle, com precisao abaixo de 30 metros foram tomados no terreno. Observou-se um deslocamento maior que 100 metros entre os pontos das imagens georreferenciadas preliminarmente e os pontos coletados em campo. Foram coletados os metadados de cada ponto como coordenadas, DOP, EPE, data e hora. Com o auxilio de uma maquina digital Kidak DC260, com GPS acoplado, foram tomadas centenas de fotografias georreferenciadas, de paisagens distintas. As cenas com boa quantidade e distrubuicao de pontos de controle, foram georreferenciadas a partir dos pontos coletados em campo, utilizando as imagens originais, enviadas pelo vendedor. Como na porcao central do Pantanal ha poucas estradas. algumas cenas tiveram poucos pontos de controle coletados em campo. Estas cenas foram georreferenciadas utilizando-se tambem pontos de controle das areas de sobreposicao de cenas adjacentes. Para a interpretacao das imagens, foram motados arquivos de pontos associados com as fotografias digitais, atraves do "hor link"do ArcView e estes foram sobrepostos as imagens georreferenciadas, de forma que ao se clicar sobre um ponto, a foto digital aparece, auxiliando na identificacao dos alvos. Processamento de NDVI, Componentes Principais e classificacoes nao supervisionadas e as fotografias digitais georreferenciadas tem auxiliado muito na interpretacao visual das imagens. As informacoes sobre os dados tem sido registradas usando o programa de metadados Metalite.	
Palavras-Chave: 	GIS; GPS; Metodologia.	
Thesagro: 	Sensoriamento Remoto.	
Thesaurus Nal: 	Brazil; methodology; Pantanal; remote sensing.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Pantanal (CPAP)	
Exemplares: 	CPAP - (53520-1) - UPC - SP - PP - SP16479 -  - 16479 - DIS