Data/hora: 21/09/2024 17:56:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste.	
Data corrente: 	03/12/2008	
Data da última atualização: 	03/12/2008	
Autoria: 	HISANO, H.; ISHIKAWA, M. M.; MARUYAMA, M. R.; SANTANA, S. S.; PÁDUA, S. B. de.	
Afiliação: 	Hamilton Hisano, Embrapa Agropecuária Oeste; Márcia Mayumi Ishikawa, Embrapa Agropecuária Oeste; Maicon Rosa Maruyama, UFGD; Samara Silva Santana, Faculdades Anhanguera; Santiago Benites de Pádua, Faculdades Anhanguera.	
Título: 	Variação de pH e da temperatura durante processo de ensilagem do resíduo de filetamento de pintado.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	In: AQUACIÊNCIA, 3., 2008, Maringá. Aqüicultura: desafios e inovações. Maringá: Aquabio: ITAM: UEM, Departamento de Zootecnia, 2008.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Thesagro: 	Alimentação; Piscicultura.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)	
Exemplares: 	CPAO - (31305-1) - UPC - PL - -- - CD 370/08 -  - 08.00370 - DIS