Data/hora: 03/06/2024 04:20:41

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso
Data corrente: | 19/12/2016
Data da última atualização: | 14/12/2018
Autoria: | PARAHYBA, R. da B. V.; ALMEIDA, B. G. de; ROLIM NETO, F. C.; ARAÚJO, M. do S. B.
Afiliação: | ROBERTO DA BOA VIAGEM PARAHYBA, CNPS; BRIVALDO GOMES DE ALMEIDA, UFRPE; FERNANDO CARTAXO ROLIM NETO, UFRPE; MARIA DO SOCORRO BEZERRA ARAÚJO, UFPE.
Título: | Condutividade hidráulica dos solos arenosos da região semiárida da bacia sedimentar do Tucano no município de Glória, Bahia, Brasil.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | In: REUNIÃO NORDESTINA DE CIÊNCIA DO SOLO, 3., 2016, Aracaju. Integração e uso do conhecimento para uma agricultura sustentável no Nordeste. Aracaju: SBCS, Núcleo Regional Nordeste, 2016.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A condutividade hidráulica do solo é uma propriedade que expressa a facilidade com que a água nele se movimenta, sendo de extrema importância ao manejo do solo e da água, consequentemente, à produção agrícola, e na sustentabilidade do ambiente. O objetivo do estudo é determinar a condutividade hidráulica dos solos arenosos da região semiárida, de forma a fornecer valores representativos de parâmetros hidráulicos para futuro projetos de irrigação na região. Foram coletadas amostras de solo do horizonte superficial A e horizonte subsuperficial C ou Bw. Foram utilizadas amostras indeformadas para a densidade dos solos através do anel de Kopeck, e amostras deformadas de solos para análise da condutividade hidráulica do solo saturado, utilizando-se um permeâmetro de carga constante. Para a obtenção da curva característica de água no solo, utilizou-se a técnica de Richards, submetendo as amostras de solos a tensão de 10, 33, 100, 1.000 e 1.500 kPa. Nas amostras dos dois horizontes de todos os perfis os valores de Ksat nos horizontes superficiais foram maiores do que os obtidos nos subsuperficiais. Os valores mais baixos de Ksat na maioria dos horizontes subsuperficiais deve ser reflexo das suas maiores densidades do solo e menores macroporosidades. As curvas características de condutividade hidráulica não saturada tiveram comportamento semelhante às condutividades hidráulicas saturadas, apresentando brusca inclinação quando dá entrada de ar nos poros, após aplicação de tensões maiores que a retenção de água pelos poros envolvidos no processo.
Palavras-Chave: | Curva característica de condutividade hidráulica; Neossolos quartzarênicos.
Thesagro: | Porosidade.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/152046/1/2016-090.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (19433-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2016.00325 - DIS