Data/hora: 23/06/2024 07:38:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	08/01/2019	
Data da última atualização: 	11/01/2019	
Autoria: 	SOUZA, D. R. C. de; PARAIBA, L. C.; PAZIANOTTO, R. A. A.; FERRACINI, V. L.; FERREIRA, J. M. S.; TALAMINI, V.	
Afiliação: 	DEBORA RENATA CASSOLI DE S DUTRA, CNPMA; LOURIVAL COSTA PARAIBA, CNPMA; RICARDO ANTONIO ALMEIDA PAZIANOTTO, CNPMA; VERA LUCIA FERRACINI, CNPMA; JOANA MARIA SANTOS FERREIRA, CPATC; VIVIANE TALAMINI, CPATC.	
Título: 	Coeficiente de partição e fator de retardamento de pesticidas em estipe de coqueiros.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE QUÍMICA ANALÍTICA, 19.; CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE QUÍMICA ANALÍTICA, 7., 2018, Caldas Novas, GO. Inovação para a química analítica sustentável: livro de resumos... Caldas Novas: SBQ: UFG: UnB, 2018.	
Páginas: 	p. 400.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os cultivos de coqueiros demandam diversos tipos de pesticidas. Como conseqüência de suas características físico-químicas, sabe-se que alguns desses compostos podem contaminar polpa e água de coco (Jordana et al., 2016). A endoterapia em coqueiros é um método fitossanitário alternativo de tratamento de coqueiros que consiste na injeção, no estipe da planta, de pesticidas que devem supostamente translocar através do xilema/floema em um sentido acropetal diluído no fluxo de seivas no estipe. Assim, o sucesso como fitossanitário da aplicação de pesticidas por endoterapia depende da capacidade do pesticida translocar pelo xilema e floema até atingir o sítio de seu modo de ação. A tendência em translocar pode ser medida pelo valor do coeficiente de partição estipe-água e pelo fator de retardamento do pesticida no estipe de coqueiros. O movimento de solutos no estipe é similar a um processo de advecção e dispersão, ou seja, existe uma dispersão do pesticida nos canais do estipe por difusão e dispersão hidrodinâmica em todas as direções e um processo mecânico advectivo depende do fluxo de transpiração (Trapp et al, 2001). Por ser um processo advectivo, a translocação depende de um fator de retardamento do soluto comparado com o fluxo de seiva bruta. O fator de retardamento é função da afinidade relativa do pesticida ao material do estipe, ou seja, compostos com mais afinidade por estipe terão uma translocação mais lenta no tronco em direção à parte aérea da planta. Compostos mais solúveis em água translocam mais rapidamente no estipe e terão um menor fator de retardamento quando comparado com a velocidade de translocação da seiva bruta. Esse trabalho apresenta o valor do coeficiente de partição estipe-água e o valor do fator de retardamento dos pesticidas azoxistrobina, imidacloprida e tiametoxan estimados, Tabela 1, utilizando-se cromatografia líquida com detector UV-Visível.	
Thesagro: 	Coco; Pesticida.	
Categoria do assunto: 	W Química e Física	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/190307/1/RA-DutraDRCS-et-al-19ENAQ7CIAQA-2018-p400.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (16255-1) - UPC - RA - DD -  -  -  - DIS