Data/hora: 16/06/2024 07:06:16

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 13/08/2001
Data da última atualização: | 27/09/2004
Autoria: | PAULA, J. E. de.
Título: | Madeiras da Caatinga Uteis para Producao de Energia.
Ano de publicação: | 1993
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.28, n.2, p.153-165,fev.1993
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foi estudada a anatomia da madeira de 8 especies da caatinga, e realizou-se um inventario dendrometrico. Determinou-se a biomassa total por m3 de madeira seca. A qualificação de madeira destinada a geracao de energia (alcool, coque metalurgico, carvao e lenha), foi feita com base no peso especifico, na fracao parede das fibras, no fator percentual 0,80 e na frequencia das fibras. Na caatinga inundavel, por estimativa, foram constatadas 287 arvores por hectare, as quais forneceram 268 t de madeira seca por hectare.
Palavras-Chave: | Anatomia de madeira.
Thesagro: | Biomassa; Celulose; Dendrometria; Lignina.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/20487/1/pab93_02_fev.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (20487-1) - UMT - AP - -- - 630.72081 - P474 - 63072081 - DIS