Data/hora: 01/06/2024 23:46:32

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | PAULA, M. H. de; CARVALHO, A. A.; MASCARENHAS, S.; ZIMMERMAN, R. L.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; UNESP-Campus de Ilha Solteira; USP-FFCLRP.
Título: | Detector fotoacustico para luz sincrotronica.
Ano de publicação: | 1988
Fonte/Imprenta: | In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RADIATION PHYSICS, 4., Oct. 1988, Sao Paulo, SP. Abstracts... Sao Paulo: [s.n.], 1988.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Utilizamos ceramicas piezoeletricas em detectores simples e robustos de radiacao X.  Esses detectores, que se baseiam no efeito fotoacustico, tem uma responsividade R (lambda) praticamente constante na regiao entre o infra-vermelho e os raios X da faixa de diagnostico. Essa insensibilidade da resposta com relacao ao comprimento de onda e sua ampla faixa espectral de utilizacao tornam esses detectores particularmente atraentes na monitoracao da potencia de feixes de luz sincrotronica. A potencia minima detectavel e da ordem de 1 microwatt. O feixe de luz deve ser modulado. Nao foram observados danos com a radiacao para uma dose acumulada de pelo menos 54kGy.
Palavras-Chave: | Ceramica; Detector; Fotoacustico; Luz; Piezoeletrica; Sincrotron.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5169-1) - UPC - PL - -- - PROCI -  - 1988. - DIS