Data/hora: 04/06/2024 12:57:38

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 03/12/2004
Data da última atualização: | 08/03/2010
Autoria: | INAMASU, R. Y.; PAYTON, S.; JOHNSON, S.; FRANCIS, D. D.; SCHLEMMER, M.; SHANAHAN, J. F.; CALDWEEL, R. M.; LUCHIARI, A.; SCHEPERS, J. S.
Título: | VRT para estudo de aplicação de fertilizantes nitrogenado durante o crescimento da cultura do milho.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRICULTURA DE PRECISÃO, 2004, Piracicaba. Anais...Piracicaba: ESALQ, 2004.
Páginas: | não paginado
Idioma: | Português
Conteúdo: | A tecnologia de aplicação de insumos em taxa variada (VRT - Variable Rate Technology) visa ministrar o que a planta necessita na exata quantidade para alcançar a melhor eficiência da cultura. Um dos grandes desafios ainda é determinar a prescrição correta. Num processo tradicional a aplicação de fertilizante nitrogenado ocorre durante o plantio. No caso do milho o nitrogênio é absorvido com maior intensidade pela planta entre o estádio V8 até o pendoamento. Até essa fase, a distribuição espacial do insumo nitrogenado pode se alterar, ocorrendo perdas através de lixiviação e disparação para atmosfera com intensidade determinada pelo clima oorrido nesse período. Portanto, mesmo que a prescrição tenha sido realizada com base no histórico e em análises minuciosas do solo, não há como inserir ocorrências climáticas que ainda não aconteceram..
Palavras-Chave: | Insumos; Sensoriamento.
Thesagro: | Agricultura de Precisão; Maquina Agrícola.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8523-1) - UPC - SP - -- - PROCI-04.00044 -  - 2004.00044 - DIS