Data/hora: 22/06/2024 02:31:21

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica
Data corrente: | 21/12/2007
Data da última atualização: | 29/06/2023
Autoria: | VELLAME, L. M.; COELHO FILHO, M. A.; PAZ, V. P. da S.
Afiliação: | Lucas Melo Vellame, UFRB; Maurício Antônio Coelho Filho, CNPMF; Vital Pedro da Silva Paz, UFRB.
Título: | Área condutora de seiva na estimativa da transpiração pelo método Grainer.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 36., 2007, Bonito. Bonito: [s.n.], 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Dentre os problemas metodológicos envolvidos nas estimativas de fluxo de seiva pelo método Grainer (sonda de dissipação térmica) estão os efeitos da determinação da área da secção condutora de seiva e a distribuição radial da densidade de fluxo no caule. O presente trabalho estudou o efeito causado pela área da secção condutora de seiva no caule na estimativa do fluxo de seiva com a sonda de dissipação térmica na cultura da manga. Foi determinadaa área de secção condutora da seiva em diversos diâmetros de caule por meio da aplicação de corantes. Determinou-se o fluxo de seiva com sensor posicionado apenas na área da secção condutora e em todo o caule.
Palavras-Chave: | Densidade de fluxo; Diferenças térmicas.
Thesagro: | Xilema.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/252794/1/Area-condutora-de-seiva-na-estimativa-da-transpiracao-pelo-metodo-Grainer.pdf
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (23822-1) - UPC - AA - DD - Publicação digital -  -  - DIS