Data/hora: 16/06/2024 19:08:18

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	21/12/2007	
Data da última atualização: 	29/06/2023	
Autoria: 	VELLAME, L. M.; COELHO FILHO, M. A.; PAZ, V. P. da S.	
Afiliação: 	Lucas Melo Vellame, UFRB; Maurício Antônio Coelho Filho, CNPMF; Vital Pedro da Silva Paz, UFRB.	
Título: 	Área condutora de seiva na estimativa da transpiração pelo método Grainer.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 36., 2007, Bonito. Bonito: [s.n.], 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Dentre os problemas metodológicos envolvidos nas estimativas de fluxo de seiva pelo método Grainer (sonda de dissipação térmica) estão os efeitos da determinação da área da secção condutora de seiva e a distribuição radial da densidade de fluxo no caule. O presente trabalho estudou o efeito causado pela área da secção condutora de seiva no caule na estimativa do fluxo de seiva com a sonda de dissipação térmica na cultura da manga. Foi determinadaa área de secção condutora da seiva em diversos diâmetros de caule por meio da aplicação de corantes. Determinou-se o fluxo de seiva com sensor posicionado apenas na área da secção condutora e em todo o caule.	
Palavras-Chave: 	Densidade de fluxo; Diferenças térmicas.	
Thesagro: 	Xilema.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/252794/1/Area-condutora-de-seiva-na-estimativa-da-transpiracao-pelo-metodo-Grainer.pdf	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (23822-1) - UPC - AA - DD - Publicação digital -  -  - DIS