Data/hora: 16/06/2024 04:07:31

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso
Data corrente: | 13/01/2015
Data da última atualização: | 13/01/2015
Autoria: | PENALOZA, E. A. G.; MERCALDI, H. V.; FELIZARDO, K. R.; OLIVEIRA, V. A.; CRUVINEL, P. E.
Afiliação: | PAULO ESTEVAO CRUVINEL, SGE.
Título: | Modelo do erro de taxa de aplicação em função do ângulo de esterçamento de um pulverizador tratorizado.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO NACIONAL DE INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA, 2014, São Carlos, SP Anais do SIAGRO: ciência, inovação e mercado 2014. São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2014. p. 53-56. Editores: Carlos Manoel Pedro Vaz, Débora Marcondes Bastos Pereira Milori, Silvio Crestana.
Idioma: | Português
Palavras-Chave: | Instrumentação - Evento.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/115316/1/53siagro-2014-print01.pdf
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (15037-1) - UPC - AA - PP - PROCI-14.00166 -  - 2014.00166 - DIS