Data/hora: 02/06/2024 15:31:29

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/03/2006	
Data da última atualização: 	22/03/2006	
Autoria: 	NAIME, J. M.; PEDROTTI, A.; CRESTANA, S.; CRUVINEL, P. E.; VAZ, C. M. P.; PALETTO, E. A.	
Título: 	Calibração e parâmetros estatísticos de um minitomógrafo computadorizados de raio gama e X para um planossolo do Estado do Rio Grande do Sul-Brasil.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	[São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 1999]. 4p. Trabalho apresentado no 14º Congresso Latinoamericano de la ciencia del Suelo-CLACS-99, Temuco, Chile.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A tomografia computadorizada por transmissão de raios gama e X é o processo de obtenção da imagem reconstruída da seção transversal ou fatia de um corpo através de um computador, utilizando-se um equipamento externo ao mesmo, podendo ser utilizada para medir a densidade do solo e o conteúdo de água de amostras de solo.	
Palavras-Chave: 	Albaqualf; CT; Densidade do solo; Tomografia computadorizada.	
Thesagro: 	Planossolo; Raio Gama; Raio X.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9632-1) - UPC - SP - -- - PROCI-99.00113 -  - 1999.00113 - DIS