Data/hora: 06/06/2024 11:59:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	02/02/2017	
Data da última atualização: 	19/12/2023	
Autoria: 	SANTOS, N. M.; PEREIRA, L. A.	
Afiliação: 	NILSON MAIA SANTOS, Graduando da UNIVASF; LUCIO ALBERTO PEREIRA, CPATSA.	
Título: 	Cálculo do escoamento superficial e resposta hidrológica de uma bacia de drenagem.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUA DE CHUVA, 10., 2016, Belém, PA. Desbloquear o potencial de aproveitamento da água de chuva para o Brasil. Belém, PA: UFPA: ABCMAC, 2016.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A lâmina de escoamento superficial (L600) corresponde a um método que considera o solo, a composição vegetal e o comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica. Este método permite mensurar com rapidez os recursos de água das pequenas bacias hidrográficas, com precipitações médias inferiores a 1.000 mm. Assim, este estudo consistiu na determinação dos parâmetros e no cálculo da lâmina anual escoada para um açude localizado no município de Petrolina-PE durante o período de 15 anos. Os resultados obtidos demonstram que as características físicas e geográficas do açude favorecem o escamento da água em sua bacia de drenagem e consequente acúmulo. Os extremos encontrados em 15 anos foram: os coeficientes L(P) (Lâmina Escoada Padrão) e VESC (Volume escoado) nos anos de 2004 e 2009 na área de captação foram bem atípicos, com 786,5 mm de precipitação, gerando L(P)80,106 mm e VESC:164.1361,940 m3 de água e 808,4 mm de precipitação gerando L(P)86,113 mm e VESC:1.764.455,271 m3, respectivamente, sendo os maiores valores de L(P). Porém, nos anos de 2012 e 2014 tiveram as menores lâminas escoadas durante o período estudado, sendo respectivamente: 107,2 mm de precipitação gerando L(P):8,2015 mm e VESC:17.419,963 m3e 216,3 mm de precipitação gerando uma L(P) de 12,189 mm e VESC de 249.743,064 m3 de água. A metodologia utilizada mostrou-se eficiente para calcular o volume de água captada na bacia de drenagem e escoada para o açude. As características físicas da bacia de drenagem encontram-se favoráveis ao escoamento de água e nos 15 anos de escoamento estudados, fica evidente que o principal fator de acúmulo de água está diretamente relacionado ao clima. Apesar da cobertura vegetal apresentar-se com boa porcentagem de cobertura é importante a conservação desta, pois minimiza o impacto da chuva no solo diminuindo os processos erosivos e o carreamento de material e consequente açoreamento do açude.	
Palavras-Chave: 	Água de chuva; Natural resource.	
Thesagro: 	Açude; Armazenamento; Bacia hidrográfica; Escoamento; Recurso hídrico; Recurso natural.	
Thesaurus Nal: 	Natural resources.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/154602/1/Lucio-2016.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (56372-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS