Data/hora: 21/06/2024 03:59:25

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	09/03/2010	
Autoria: 	PESSOA, J. D. C.; RODRIGUES, A. R. D.; MASCARENHAS, Y. P.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC.	
Título: 	Construção de um goniômetro teta-teta.	
Ano de publicação: 	1988	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 11., 1988, Caxambu, MG. Programas e resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1988.	
Páginas: 	p.216.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O goniometro recebe este nome porque o detector e o tubo de raio-X formam sempre o mesmo angulo em relacao a superficie da amostra, que se mantem fixa na posicao horizontal o que torna ideal para o exame de amostras liquidas...	
Palavras-Chave: 	amostras líquidas; Goniômetro; mesmo ângulo; raio-X.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5784-1) - UPC - SP - -- - PROCI-88.00036 -  - 1988.00036 - DIS