Data/hora: 17/06/2024 00:43:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	Nacional - B	
Data corrente: 	02/07/2007	
Data da última atualização: 	25/07/2017	
Autoria: 	CHAIM, A.; PESSOA, M. C. P. Y.; FERRACINI, V. L.	
Afiliação: 	ALDEMIR CHAIM, CNPMA; MARIA CONCEICAO PERES YOUNG PESSOA, CNPMA; VERA LUCIA FERRACINI, CNPMA.	
Título: 	Eficiência de deposição de pulverização em videira, comparando bicos e pulverizadores.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	Pesticidas: Revista de Ecotoxicologia e Meio Ambiente, Curitiba, v. 14, p. 39-46, jan./dez. 2004.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Utilizou-se Rodamina B como traçador para avaliar a eficiência de deposição de pulverização, comparando um pulverizador do tipo carreta com ventilador tradicional, com dois tipos de pulverizadores com ventilador com tomada de ar frontal, sendo um o Airbus 200 e outro o Airbus 500 fabricados pela Jacto. O pulverizador tradicional foi regulado com bicos Yamaho D3 e os dois outros pulverizadores trabalharam regulados com bicos JA-1 ou API-110.015. O equipamento Jacto Airbus 500, equipado com 10 bicos JA-1, regulado para aplicar 246 L/ha foi o mais eficiente, depositando 82% de produto na planta, com perdas de 8% para o solo e 10% por evaporação ou deriva.	
Palavras-Chave: 	Eficiência; Tecnologia de aplicação.	
Thesagro: 	Agrotóxico; Controle de Qualidade; Poluição Ambiental; Proteção Ambiental; Pulverizador.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/162069/1/2004SP-29-Chaim-Eficiencia-6936.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (6936-1) - UPC - AP - DD - Aq4 G1 -  - 2007.00152 - DIS