Data/hora: 21/06/2024 13:21:23

Biblioteca(s): | Embrapa Trigo.
Data corrente: | 18/06/2015
Data da última atualização: | 21/12/2017
Autoria: | PINTO, D. G.; FONTANA, D. C.; DALMAGO, G. A.; GOUVEA, J. A. de; VICARI, M. B.; CUNHA, G. R. da; KOWALESKI, S.; FOCHESATO, E.
Afiliação: | DANIELE GUTTERRES PINTO; DENISE C. FONTANA, UFRGS; GENEI ANTONIO DALMAGO, CNPT; JORGE ALBERTO DE GOUVEA, CNPT; MATHEUS BONI VICARI; GILBERTO ROCCA DA CUNHA, CNPT; SAMUEL KOWALESKI; ELIZANDRO FOCHESATO.
Título: | NDVI da canola obtido com sensor Green Seeker e calculado a partir de dados hiperespectrais.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 9.; MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA TRIGO, 6., 2014, Passo Fundo. A construção de um cientista!: resumos. Brasília, DF: Embrapa, 2015.
Páginas: | p. 54.
Idioma: | Português
Notas: | Orientador: Genei Antonio Dalmago.
Palavras-Chave: | Espectrorradiômetro; Índice de vegetação.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/125613/1/2014-Mostra-PosGraduacao-p54.pdf
Registro original: | Embrapa Trigo (CNPT)
Exemplares: | CNPT - (42902-1) - UPC - RA - DD -  -  -  - DIS