Data/hora: 21/06/2024 10:47:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	14/09/2001	
Data da última atualização: 	20/09/2004	
Autoria: 	MARUR, C. J.; PINTO, H. S.	
Título: 	Eletrodeposicao de Cobre em Fio de Cosntantan para obtencao de Sensores de Radiacao Solar.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.27, n.8, p.1117-1122, ago.1992	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente trabalho teve como objetivo ajustar uma metodologia para realizar a deposiCAo eletrolItica de cobre em fio de constantan, a fim de obter um sensor de radiacao do tipo termopilha. O fio de constantan, no 40 AWG, foi previamente enrolado puma placa de circuito impresso medindo 7,8 cm de comprimento por 2,6 cm de largura e com 0,2 cm de espessura. Eletrodeposicoes de boa qualidade foram obtidas guando o sistema foi composto pelos seguintes componentes: 1. eletrolito: 250 g/L de sulfato de cobre mais 50 g/L de acido sulfurico, e 2. densidade de corrente igual a 0,4 A.dm2. Entretanto, o processo que possibilitou os mais substanciais aumentos na qualidade da eletrodeposicao foi a limpeza eletrolitica. Em vista dos resultados obtidos, pode-se dizer que a metodologia ajustada pode, seguramente, ser aplicada na construcao de sensores de radiacao do tipo termopilha.	
Palavras-Chave: 	placa de circuito impresso; termopilha.	
Thesagro: 	Eletrólito.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/20722/1/pab05_ago_92.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (20722-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 - 63072081 - DIS