Data/hora: 09/06/2024 13:37:52

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	06/07/1996	
Data da última atualização: 	19/06/2023	
Autoria: 	PINTO, J. M.; SOARES, J. M.	
Afiliação: 	JOSE MARIA PINTO, CPATSA; JOSE MONTEIRO SOARES, CPATSA.	
Título: 	Caracterizacao hidraulica de aspersores.	
Ano de publicação: 	1989	
Fonte/Imprenta: 	In: EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Semi-Arido. Caracterizacao hidraulica e avaliacao do sistema de irrigacao por aspersao. Petrolina, 1989.	
Páginas: 	p. 33-78.	
Série: 	(EMBRAPA-CPATSA. Circular tecnica, 20)	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho correspondeu a avaliacao do aspersor DANTAS modelo MD-20A com bocais, 3,1 mm x 2,5mm e 5,6 mm x 2,5mm, com as pressoes de 2, 3, 4 e 5 atm, conduzido no Campo Experimental de Bebedouro, Petrolina, PE. Foi determinada a uniformidade de distribuicao; o coeficiente de uniformidade de Christiansen e a eficiencia de irrigacao. A avaliacao da uniformidade do aspersor envolveu tambem a construcao de isoietas. Determinou-se a rotacao do aspersor, a velocidade e a direcao do vento predominante. Constatou-se que o aspersor modelo MD-20A com bocais 3,1mm x 2,5mm deve ser manejado satisfatoriamente com pressao de 3 atm no espacamento de 12m x 18m com pressao de servico de 5 atm. A rotacao minima (3 rpm) obtida com esse modelo de aspersores, com bocais de 5,6mm x 2,5 mm apresentou-se acida do valor recomendado ( 2 rpm).	
Palavras-Chave: 	Aspersor DANTAS.	
Thesagro: 	Aspersão; Aspersor; Condutividade Hidráulica; Irrigação.	
Thesaurus Nal: 	hydraulic conductivity; Irrigation; sprinkler irrigation.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/193644/1/7798.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (7798-1) - UPC - PL - PP - 631.7 - E53c -  - DIS