Data/hora: 04/06/2024 11:54:43

Biblioteca(s): 	Embrapa Trigo.	
Data corrente: 	10/01/2010	
Data da última atualização: 	23/08/2019	
Autoria: 	PORTELLA, J. A.	
Afiliação: 	José Antonio Portella, Embrapa Trigo.	
Título: 	Sintonia total.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Cultivar Máquinas, Pelotas, v. 3, n. 38, p. 12-14, 2005.	
ISSN: 	1676-0158	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A colheita é a última etapa do processo produtivo. Apesar de ser uma operação relativamente fácil, requer a tomada de cuidados para que não ocorram perdas de grãos que, em alguns casos, chegam a ser o lucro do produtor. 
Aceita-se que fique na lavoura em torno de um saco de soja por hectare, mesmo com a máquina bem regulada. No entanto o que se perde, em média, é muito mais do que isso 2,3 sacos por hectare). Portanto mais de um saco por hectare fica na lavoura em razão do uso inadequado e falta de regulagem das colhedoras.
É correto afirmar que regulando e operando adequadamente as colhedoras estaremos transformando perdas em lucros.	
Palavras-Chave: 	Perdas na colheita; Regulagem.	
Thesagro: 	Colheitadeira.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Trigo (CNPT)	
Exemplares: 	CNPT - (29093-1) - UPC - SP - -- - 15174 -  - 15174 - DIS