Data/hora: 09/06/2024 00:42:59

Biblioteca(s): | Embrapa Suínos e Aves.
Tipo da produção científica: | Orientação de Tese de Pós-Graduação
Data corrente: | 21/12/2017
Data da última atualização: | 18/07/2019
Autoria: | PRÁ, M. C. de.
Afiliação: | MARINA CELANT DE PRÁ, UFSC.
Título: | Desenvolvimento e validação de protótipo de reator para aplicação de processo de desamonificação utilizando digestato da suinocultura.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | 2017.
Páginas: | 135 f.
Descrição Física: | Tese (Pós-graduação em Engenharia química) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Florianópolis.
Idioma: | Português
Notas: | Co-orientador: Airton Kunz.
Conteúdo: | Dentre os processos para remoção autotrófica de nitrogênio, a desamonificação se destaca por alcançar maiores eficiências e reduzir custos no tratamento de efluentes concentrados com baixa relação C/N, como os digestatos da suinocultura. Apesar de muito estudado nos últimos anos, ainda existem desafios em torno da configuração de reatores e implementação do processo em maior escala de operação. Em função disso, a hipótese geral desse trabalho teve como desafio o desenvolvimento e validação de um protótipo de reator eficiente para aplicabilidade do processo de desamonificação, evitando a exposição das bactérias às condições de estresse e visando a transferência da tecnologia otimizada para o campo. O reator desenvolvido foi denominado DESAMMOX e projetado para operar em escoamento contínuo, do tipo airlift de tubos concêntricos, agitado e misturado pneumaticamente, aliado a geometria própria de dimensionamento com fundo cônico para favorecer os dois grupos de bactérias do processo de desamonificação: as bactérias oxidadoras de amônia (BOA) e as bactérias com atividade anammox. O resultado da caracterização hidrodinâmica indicou o regime de escoamento do reator como fluxo predominante para mistura completa, sendo o tempo de retenção hidráulica (TRH) de 6 horas o melhor em termos de operação do sistema. Nessa condição, as anomalias de curto circuito e zonas mortas são reduzidas, atingindo bons resultados de eficiência hidráulica. Após inoculação, foi possível realizar a partida do reator DESAMMOX levando 12 dias para estabelecer o processo. Além disso, o processo estabelecido foi capaz de suportar ampla variabilidade da concentração do substrato, adaptando-se bem a situações de estresse. Sob condições controladas, à 25oC, TRH de 6 h, concentração de amônia de 200 mgNNH3/ L e diluição do digestato realizada com água da torneira o protótipo alcançou uma eficiência média de remoção de amônia de 95,5% e remoção de nitrogênio total de 84%. Quando implementado o reciclo do efluente final e utilizado do mesmo para diluição do digestato, a eficiência foi mantida atingindo 90% de remoção de amônia e 84% de nitrogênio total, demonstrando a permanência e estabilidade do processo de desamonificação no reator DESAMMOX. Aproximadamente 88% do efluente final foi reutilizado no sistema, reduzindo o consumo de água do processo, sendo que o volume excedente se apresentou apto para lançamento em corpos d?água segundo legislação ambiental vigente.
Palavras-Chave: | Desamonificação; Efluentes; Hidrodinâmica; Remoção de nitrôgenio.
Thesagro: | Engenharia química.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/169531/1/Tese-Marina-C-De-Pra-Airton-.pdf
Registro original: | Embrapa Suínos e Aves (CNPSA)
Exemplares: | CNPSA - (21255-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS