Data/hora: 19/06/2024 15:08:00

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 29/07/2009
Data da última atualização: | 24/02/2010
Autoria: | SILVA, J. M. A.; PRUSKI, F. F.; RODRIGUES, L. N.; CECÍLIO, R. A.
Afiliação: | José M. A. Silva, UFV; Fernando F. Pruski, UFV; Lineu Neiva Rodrigues, CPAC; Roberto A. Cecílio, UFES.
Título: | Modelo para obtenção do hidrograma de escoamento superficial em bacias hidrográficas. 1. Desenvolvimento e análise de sensibilidade.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciências Agrárias (Agrária), Recife, v. 4, n. 1, p. 78-84, jan./mar. 2009.
Idioma: | Português
Conteúdo: | RESUMO: Desenvolveu-se um modelo para obter o hidrograma de escoamento superficial em bacias hidrográficas considerando tanto o escoamento em encostas como em canais. O modelo usa a equação de intensidade, duração e frequência na análise de eventos extremos ou o pluviograma correspondente ao evento em estudo na análise de eventos especiíficos e a equação de Green-Ampt-Mein-Larson para estimar a taxa de infiltração. A taxa de escoamento superficial é estimada considerando o modelo de ondas cinemáticas, no qual o hidrograma para cada célula é obtido somando-se o hidrograma produzido na célula com os provenientes das células contribuintes. O modelo é mais sensível à umidade de saturação, umidade inicial, armazenamento superficial, potencial matricial na frente de umedecimento e condutividade hidráulica do solo e menos sensível ao coeficiente de rugosidade e á interceptação pela cobertura vegetal.
Palavras-Chave: | Modelagem.
Thesagro: | Hidrologia; Recurso Hídrico.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (30698-1) - UPC - SP - -- - S1232 -  - S1232 - DIS