Data/hora: 22/09/2024 19:07:14

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	27/02/1998	
Data da última atualização: 	22/07/2019	
Autoria: 	SOUSA, S. A. V. de; RAMOS, M. M.; MANTOVANI, E. C.; PRUSKI, F. F.; SOARES, A. A.	
Afiliação: 	SÉRGIO ANTÔNIO VERONEZ DE SOUSA, Universidade de São Paulo - USP/Escola Superior de Agricultura 'Luiz de Queiroz'- ESALQ/Departamento de Engenharia Rural; MÁRCIO MOTA RAMOS, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Engenharia Agrícola; EVERARDO CHARTUNI MANTOVANI, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Engenharia Agrícola; FERNANDO FALCO PRUSKI, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Engenharia Agrícola; ANTONIO ALVES SOARES, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Engenharia Agrícola.	
Título: 	Desenvolvimento e caracterização de um aspersor fixo equipado com placa defletora estriada com movimento rotativo.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 33, n. 2, p. 163-174, fev. 1998	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Development and characterization of a fixed sprinkler with a rotating serrated plate.	
Conteúdo: 	O objetivo do presente trabalho foi desenvolver placas defletoras estriadas com movimento rotativo e determinar o perfil de precipitacao e as caracteristicas hidraulicas de um aspersor fixo operando com as placas desenvolvidas. No desenvolvimento, foram mantidas as caracteristicas de uma placa estriada fixa convencional, quanto ao numero de estrias e diametro da placa, sendo as estrias feitas em helicoides, para possibilitar o movimento rotativo das placas. Foram desenvolvidos tres tipos de placas: plana, concava e convexa, as duas ultimas apresentando uma inclinacao de 10. Constatou-se que a placa concava foi a que apresentou os maiores valores de raio molhado e, consequentemente, os menores valores de intensidade de precipitacao media; as diferencas mais acentuadas, entre a placa concava e as demais, foram observadas nas menores alturas de instalacao do difusor. De modo geral, o aumento na altura do difusor proporcionou reducoes nos valores de intensidade de precipitacao. Simulou-se, a partir dos perfis de precipitacao, o coeficiente de uniformidade de ChristianseN (CUC), para sistemas de irrigacao do tipo pivo central e linear. Os valores de CUC simulados foram elevados, superando, na maioria dos casos estudados, os valores minimos recomendados; os menores espacamentos resultaram, de modo geral, nos maiores valores de CUC. Nao foi evidenciada uma placa que se destaca-se por apresentar os maiores valores de CUC.	
Palavras-Chave: 	Difusor; Placa defletora rotativa; Spray.	
Thesagro: 	Irrigação.	
Thesaurus Nal: 	irrigation.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/92347/1/Pab15196.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (5205-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS