Data/hora: 23/06/2024 09:58:35

Biblioteca(s): 	Embrapa Hortaliças.	
Tipo da produção científica: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento	
Data corrente: 	23/06/2006	
Data da última atualização: 	13/01/2020	
Autoria: 	QUEZADO-DUVAL, A. M.; LOPES, C. A.; JUNQUEIRA, N. T. V.	
Afiliação: 	ALICE MARIA QUEZADO DUVAL, CNPH; CARLOS ALBERTO LOPES, CNPH; NILTON TADEU VILELA JUNQUEIRA, CPAC.	
Título: 	Avaliação de produtos alternativos para o controle da mancha-bacteriana em tomateiro para processamento industrial.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Brasília, DF: Embrapa Hortaliças, 2005.	
Páginas: 	5 p.	
Série: 	(Embrapa Hortaliças. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 14).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O pôrometro de pós-colheita é um instrumento para medir transpiração, resistência difusiva e déficit de pressão de vapor por manometria a volume constante e por volumetria a pressão constante. É constituído de uma câmara de transpiração com fechamento hermético contendo um suporte de amostras sobre um ventilador e externamente um manômetro de coluna de água com pipeta graduada móvel. Sob temperatura constante, o déficit de pressão de vapor (.P), e o volume de vapor de água (.V) foram proporcionais aos volumes de água vaporizados. Com o uso de um excesso de água este aumento da pressão de vapor iguala-se, em módulo, ao déficit de pressão de vapor do ar na câmara de transpiração. Para amostras do ar atmosférico no laboratório, o déficit de pressão de vapor foi calculado a partir das temperaturas de bulbo seco e úmido em um psicrômetro ventilado e por manometria. A correlação entre estes dois métodos foi de 0,976. A acurácia das medidas de transpiração é tal que o produto do volume morto da câmara (V) pela declividade (.P/ .V) determinada pelo vapor de água liberado no processo iguala-se à pressão barométrica, com erro inferior a 1%. Um exemplo experimental do uso do porômetro de pós-colheita em cenoura é apresentado juntamente e os detalhes para obter a resistência difusiva e espessura da camada laminar. O porômetro de pós-colheita é um porômetro de difusão simples, robusto, que poderá ser usado em estudos de efeito de cêras, na seleção de cultivares e em variados outros estudos de fisiologia de pós-colheita.	
Palavras-Chave: 	Controle alternativo; Tomate industrial; Xanthonomas campestris vesicatoria.	
Thesagro: 	Doença; Lycopersicon Esculentum; Mancha Bacteriana; Resistência.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPH-2009/31483/1/bpd_14.pdf	
Registro original: 	Embrapa Hortaliças (CNPH)	
Exemplares: 	CNPH - (31483-1) - UPE - FL - DD - 04647 -  - 4647 - DIS
CNPH - (31483-2) - UPE - FL - PP - 04647 -  - 4648 - DIS