Data/hora: 04/06/2024 10:36:49

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Data corrente: | 04/12/2020
Data da última atualização: | 04/12/2020
Autoria: | SANTOS, M. R. de A.; RAMOS, R. M. V.; NAKAI, D. K.; LEAL, W. G. de O.; SOARES, I. P.
Afiliação: | Marina Rodrigues de Amorim Santos, Universidade de Brasília; Raquel Maria Vieira Ramos, Universidade de Brasília; DIOGO KEIJI NAKAI, CNPAE; WESLEY GABRIEL DE OLIVEIRA LEAL, CNPAE; ITANIA PINHEIRO SOARES, CNPAE.
Título: | Hidrodesoxigenação de óleo de palma utilizando catalisadores à base de níquel.
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA EMBRAPA AGROENERGIA, 6., 2020, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2020.
Páginas: | p. 261-266
Descrição Física: | il.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Nos últimos anos, muitos esforços vêm sendo feitos na tentativa de encontrar substitutos renováveis para os combustíveis fósseis. Atualmente, duas alternativas que têm se destacado é o biodiesel e o diesel verde. Ambos podem ser produzidos a partir de óleos e gorduras. A vantagem do diesel verde é que na reação de obtenção do biocombustível, por hidrodesoxigenação (HDO), podem ser utilizadas matérias-primas com alto grau de acidez, sem restrições. Sendo assim, nesse trabalho foram investigadas as reações de HDO utilizando catalisadores a base de níquel, dispersos em suportes de MCM-41 e Al- MCM-41, sendo que os melhores resultados foram obtidos utilizando Ni/Al-MCM-41.
Palavras-Chave: | Diesel verde; HDO; Hidrodesoxigenação; Óleos ácidos.
Thesagro: | Palmae.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/218741/1/Hidrodesoxigenac807a771o-de-o769leo-2020.pdf
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (3790-1) - UMT - AA - DD -  -  -  - DIS