Data/hora: 10/06/2024 06:24:02

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 11/03/2010
Autoria: | VAZ, C. M. P.; CRESTANA, S.; REICHARDT, K.; MASCARENHAS, S.; CRUVINEL, P. E.; BACCHI, O.; STOLF, R.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; USP-ESALQ; UFSCar-Campus de Araras.
Título: | Comparação da técnica da tomografia computadorizada de raios gama com o penetrômetro no estudo da compactação de solos.
Ano de publicação: | 1989
Fonte/Imprenta: | In: REUNIÂO ANUAL DA SBPC, 41., jul. 1989, Fortaleza, CE. Ciência e Cultura, São Paulo-SP, v.41, n.7, p.20, jul. 1989. Suplemento. Resumos. ref.51-A.1.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho e utilizar a tecnica da tomografia computadorizada de raios X ou gama na analise da densidade do solo num perfil vertical e comparar qualitativamente com o metodo do penetrometro. A tomografia fornece imagem bi ou tridimensional de um objeto. Em solos, a partir de imagens da amostra umida e seca, determina-se a distribuicao de densidades e umidades na amostra. O solo utilizado e um LVE, no qual existe uma regiao compactada abaixo da camada aravel. Para analise com a tomografia, as amostras sao retiradas numa trincheira, de modo a representar um perfil vertical, em torroes e envolvidas com parafina para o transporte ate o laboratorio. O aparelho utilizado e um minitomografo de raios gama construido na UAPDIA-EMBRAPA. A sondagem com penetrometro e feita com cinco repeticoes ao lado da trincheira para tres situacoes de umidades. No perfil de densidades com a tomografia encontrou-se uma regiao compactada, com densidade entre 1.4 e 1.5 g/cm3, de 25 a 50cm de profundidade. Solo nao compactado apresentou densidades entre 1.1 e 1.2 g/cm3. O erro medio das densidades no perfil foi 0.06 g/cm3. Para o penetrometro, fez-se um grafico de impacto, por decimetros x profundidade para umidades medias de 17 e 23% e percebeu-se um efeito de deslocamento das curvas. Em outra soldagem com umidade superficial de 10 e 17% a partir de 30cm, notou-se uma regiao compactada entre 25 e 35cm. Conclui-se que a tomografia e um bom metodo para tal estudo e o penetrometro necessita de informacoes adicionais da umidade.
Palavras-Chave: | Compactação; Comparação; Penetrômetro.
Thesagro: | Raio Gama; Solo; Tomografia.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5803-1) - UPC - SP - -- - PROCI-89.00045 -  - 1989.00045 - DIS