Data/hora: 18/06/2024 17:33:26

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 12/09/2001
Data da última atualização: | 10/12/2018
Autoria: | REICHERT, J. M.; SCHAFER, M. J.; ELTZ, F. L. F.; NORTON, L. D.
Afiliação: | José Miguel Reichert, Universidade Federal de Santa Maria - UFSM/Departamento de Solos; Marcos José Schäfer; Flávio Luiz Folleto Eltz, Universidade Federal de Santa Maria - UFSM/Departamento de Solos; Lloyd Darrell Norton, Purdue University, USDA-NSERL, Soils Building.
Título: | Erosão em sulcos e entressulcos em razão do formato de parcela em Argissolo Vermelho-Amarelo arênico.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 36, n. 7, p. 965-73, jul. 2001
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Interrill and rill erosion as affected by plot configuration on a sandy loam Hapludalf soil.
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de parcelas de erosão com seções transversais da superfície do solo retangular (STR) e triangular (STT) na perda de solo e água e na erodibilidade, em sulcos e entressulcos. O experimento foi conduzido em 1998, em um Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico arênico, preparado convencionalmente. As dimensões das parcelas de entressulcos foram de 0,50 m por 0,75 m; nos sulcos com STR, as dimensões foram de 0,20 m por 5,90 m, e nos de STT, de 0,50 m por 5,90 m. Utilizou-se chuva simulada constante de 65 mm h-1 nos entressulcos, durante 90 minutos. Nos sulcos, após pré-umedecimento do solo, foram aplicadas cinco vazões extras crescentes de 0,0002 m3 s-1 até 0,0010 m3 s-1. A desagregação nos entressulcos Di (2,09.10-4 kg m-2 s-1 nas STR e 3,35.10-4 kg m-2 s-1 nas STT), a erodibilidade nos entressulcos Ki (1,77.106 kg s m-4 nas STR e 2,00.106 kg s m-4 nas STT), a erodibilidade em sulcos Kr (0,0110 kg N-1 s-1 nas STR e 0,0074 kg N-1 s-1 na STT) e a tensão crítica de cisalhamento tc (2,61 N m-2 na STR e 2,00 N m-2 na STT) não foram estatisticamente diferentes nos dois formatos de seção transversal, e podem ser determinados usando-se qualquer um dos formatos de parcelas em solos de textura superficial arenosa.
Palavras-Chave: | Degradacao do solo; Soil deterioration; Solos arenosos.
Thesagro: | Erosão Hídrica.
Thesaurus Nal: | sandy soils; water erosion.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/19153/1/pab0965.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (19153-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 - 630.7208 - DIS