Data/hora: 18/06/2024 15:45:56

Biblioteca(s): | Embrapa Solos / UEP-Recife; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 07/08/2012
Data da última atualização: | 10/07/2017
Autoria: | ROSA, D. P. da; REICHERT, J. M.; MENTGES, M. I.; ROSA, V. T. da; VIEIRA, D. A.; REINERT, D. J.
Afiliação: | David Peres da Rosa, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; José Miguel Reichert, Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Rurais, Departamento de Solos; Marcelo Ivan Mentges, Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Rurais, Departamento de Solos; Vanderleia Trevisan da Rosa, Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai, Faculdade de Agronomia; Davi Alexandre Vieira, Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Rurais, Departamento de Solos; Dalvan José Reinert, Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Rurais, Departamento de Solos.
Título: | Demanda de tração e propriedades físicas de um Argissolo em diferentes manejos e intensidades de tráfego.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 47, n. 1, p. 118-126, jan. 2012.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Draught requirement and physical properties in a Hapludalf at different management and traffic intensity levels.
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da intensidade de tráfego e do sistema de manejo na demanda de tração de uma haste sulcadora de adubo, e nas propriedades físicas de um Argissolo Vermelho&#8209;Amarelo. Os tratamentos foram: semeadura direta com tráfego natural, semeadura direta com tráfego adicional de intensidade de 24,79 Mg km ha&#8209;1, semeadura direta com tráfego adicional de intensidade de 49,59 Mg km ha&#8209;1, cultivo mínimo e cultivo mínimo em solo compactado com tráfego de 24,67 Mg km ha&#8209;1. Foram coletados dados de: porosidade total; densidade do solo; resistência mecânica do solo à penetração; e de esforço horizontal, vertical e de tração da haste sulcadora de adubo da semeadora. A subsolagem do cultivo mínimo, utilizada como técnica isolada, não reduziu os efeitos da compactação ocasionados pela intensidade de tráfego de 24,67 Mg km ha&#8209;1. O tráfego afeta a estrutura do solo, sem alterar, porém, a demanda de tração. A mudança da intensidade de tráfego, de 24,79 para 49,59 Mg km ha&#8209;1, não ocasionou maiores alterações nas propriedades avaliadas.
Palavras-Chave: | Compactação; Densidade do solo; Semeadura direta.
Thesagro: | Cultivo Mínimo; Estrutura do Solo; Plantio direto; Prensagem; Solo; Subsolagem.
Thesaurus Nal: | Soil.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/63101/1/118.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

AI-SEDE - (53334-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPS-UEPR - (3081-1) - ADD - AP - PP - 631.45 - R788d - 2017.03635 - DIS