Data/hora: 08/06/2024 23:04:10

Biblioteca(s): | Embrapa Agroindústria de Alimentos.
Data corrente: | 21/11/2014
Data da última atualização: | 15/02/2016
Autoria: | ROCHA, G. O.; FARIAS, M. G.; CARVALHO, C. W. P. de; ASCHERI, J. L. R.; GALDEANO, M. C.
Afiliação: | GEISA OLIVEIRA ROCHA, UFRRJ; MONICA GUIMARÃES FARIAS, UFRRJ; CARLOS WANDERLEI PILER DE CARVALHO, CTAA; JOSE LUIS RAMIREZ ASCHERI, CTAA; MELICIA CINTIA GALDEANO, CTAA.
Título: | Filmes compostos biodegradáveis a base de amido de mandioca e proteína de soja.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Polímeros, São Carlos, v. 24, n. 5, p. 587-595, 2014.
Idioma: | Português
Palavras-Chave: | Perfuração; Permeabilidade ao vapor de água; Puncture; Water vapor permeability.
Thesagro: | Ph.
Thesaurus Nal: | glycerol.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/117239/1/aop-polimeros-1355.pdf
Registro original: | Embrapa Agroindústria de Alimentos (CTAA)
Exemplares: | CTAA - (12395-1) - UPC - AP - PP - 2014.083 -  - 2014.00083 - DIS