Data/hora: 24/06/2024 05:54:12

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso
Data corrente: | 23/10/2012
Data da última atualização: | 19/09/2013
Autoria: | PACHECO, T. F.; MENDES, T. D.; CARVALHO, F. B. de P.; RODRIGUES, D. de S.; MACHADO, C. M. M.; AYRES, M.
Afiliação: | THALYTA FRAGA PACHECO, CNPAE; THAIS DEMARCHI MENDES, CNPAE; FELIPE BRANDAO DE PAIVA CARVALHO, CNPAE; DASCIANA DE SOUSA RODRIGUES, CNPAE; CRISTINA MARIA MONTEIRO MACHADO, CNPAE; M. AYRES.
Título: | Avaliação do potencial de biomassas na produção de etanol lignocelulósico.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍMICA - COBEC, 19., Búzios, RJ. [Anais...]. São Paulo: Associação Brasileira de Engenharia Química, 2012.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A viabilidade da produção de etanol lignocelulósico depende da disponibilidade de matérias-primas com elevada produtividade e estrutura química susceptível a desconstrução, reduzindo o gasto de energia e reagentes no processo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de produção de etanol a partir de Brachiaria brizantha, bagaço de cana-de-açúcar, bagaço de sorgo sacarino e eucalipto. Para a avaliação, as biomassas foram submetidas à secagem, moagem, pré-tratamento com ácido diluído (1,5% v/v), pré-tratamento com hidróxido de sódio (4% p/v), hidrólise enzimática e fermentação. Primeiramente, o efeito da quantidade de reagentes, enzimas e tempo de reação para a desconstrução da biomassa, até a máxima conversão da celulose, foi determinado em biomassa modelo (B. brizantha). Os teores de celulose nas biomassas pré-tratadas foram: B. brizantha, 92%; bagaço de cana, 93%; bagaço de sorgo, 95% e eucalipto, 60%. Dentre as biomassas avaliadas, o bagaço de sorgo sacarino foi mais facilmente hidrolisado, atingindo 98% de conversão da celulose (97 g/L de glicose no hidrolisado) após 24 h de hidrólise. Nas mesmas condições, as conversões de celulose dos demais materiais foram: Brachiaria, 88%; bagaço de cana, 84% e para o eucalipto 32,5%. Não foram observados efeitos inibitórios durante a fermentação em nenhum dos materiais hidrolisados. A metodologia proposta permitiu avaliar o potencial das biomassas de estudo.
Palavras-Chave: | Etanol lignocelulósico.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (1957-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS